
南京市口腔医院

停车场免取卡收费系统及出入口改造 

招标文件

招标单位名称:                南京市口腔医院                            

编制时间：                 2018年  11 月 6日                       
	序号
	编    列    内    容    与    要    求

	1
	【招标人】 南京市口腔医院

	2
	【工程名称】南京市口腔医院停车场免取卡收费系统及出入口改造

	3
	【建设地点】南京市玄武区中央路30号

	4
	【招标范围】停车场出入口智能化改造

	5
	【承包方式】包方案设计、包工包料、包机械设备进出场费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包保修、包税费、包验收、包风险、包完工清场等的承包方式。

	6
	【质量标准】按国家现行有关规定达到合格标准。

【安全标准】符合施工标准要求，自行承担全部安全事故责任，具体以政府现行相关规范要求为评价标准。

【服务保证】至少5年的服务期

	7
	【工期要求】 总工期： 30 个日历天（包括前期物料准备），自甲方发出开工令起计。

	8
	【投标人资质资格等级要求】

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料：

1）投标人必须有相应营业范围并提供加盖公章的有效营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件(三证合一的只需提供有效营业执照副本复印件)；

2）投标人需具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，提供资信等级相关证明及投标人上一年度财务审计报告、上一年度依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4）投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）投标人须提供住所地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

6）投标产品需为投标人自主研发产品，提供产品专利证书、软件著作权证书给予说明；

2.本项目不接受联合体投标。

	9
	【投标文件组成】

技术标：

详细的设计架构方案、施工组织方案、计划；

商务标：1、投标函；2、工程报价清单；3、法定代表人身份证明书4、被委托人有效授权书（须法定代表人签名、盖公章）；5、企业营业执照副本及年检复印件；6、组织机构代码证；7、税务登记证（国税、地税）；8、企业近三年同类工程业绩证明材料；

服务标：1、服务时间；2、服务内容；3、服务承诺响应时间；

	11
	【招标预算】  5年；总预算10万元

	12
	【付款方式】  平均5年，按年付费：项目改造完成投入使用，即行支付第一年费用；其余各年费用在每年年底支付。

	13
	投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、场地情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

	14
	【投标文件份数】：技术标与商务标密封装订（正本一份，副本四份）

	15
	【投标文件提交地点及截止时间】时间：2018 年  11 月  13  日  14：15

                              地点：南京市玄武区中央路30号1601会议室


一、招标范围及内容：

本项目包括南京市口腔医院停车场免取卡收费系统及出入口改造的安装施工、系统集成、人员培训、后续维护运营服务，以及设计方案的深化和实施方案的制定。与系统相配套的强弱电（与本项目所包含设备、设施直接相关的强弱电由中标单位负责）、空调、消防、通风、办公家具采购不在本项目招标范围内。

此次招标内容包括：

· 停车场免取卡收费系统及出入口改造：出入口车牌识别（基于取卡、取票式停车场收费系统不予考虑）采用摄像头采集车牌信息：进口识别率≥99%（不包含无牌、严重污损因素）；出口综合不匹配放行率≤0.5%；微信或支付宝端手机支付；财务核算。

二、招标技术要求：
一）、停车场免取卡收费系统

1、系统概述

系统主要用于对进出停车场的车辆进行有效管理及计费。实现了从车辆快速进场、快速缴费、快速出场等全自动化智能停车场管理应用。系统采用车牌作为车辆出入停车场凭证，通过出入口识别车牌号码来判断车辆进出场的权限并判断车辆的停放时间及所需缴纳的停车费，手机端缴费快速离场。该系统可让泊车者方便快捷泊车，使停车场车位管理更加规范、有序。通过出入口的数据采集、上传和调用、处理等系列动作，实现出入口管理收费功能。

2、技术要求：

1）基本功能：

a.系统实现免介质进出场，采用视频识别作为车辆进出场凭证。
b.可根据用户类型将固定的车牌号设置为日租客户、月租客户、年租客户或长租客户，可根据用户需要，设定不同的收费标准，满足不同车辆停车收取不同的停车费用。
c.可记录所有进出行车信息；网络故障时，摄像机可缓存车牌照片及车牌识别结果，网络恢复后自动上传。

e.系统需具备防砸车功能，避免尾随伤车事件发生。

f.出入口识别摄像机需具备视频流识别功能，可在车辆行驶过程中不断进行识别，系统自动确定最佳车牌识别结果。

2）自动车牌识别功能：

a.系统需配置集成补光灯设计，采用闪光拍摄方式的高清高速摄像机自动采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、停车收费、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。

b.同时系统需采用多种自动车牌识别技术，提高车牌的识别率。

3)车型识别功能:

a.系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车辆识别率不低于99%。

b.对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，通过车型、颜色识别后将照片归入“待选”名单，出场时人工比对照片进行收费；系统对无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

4）收费显示功能:

采用LED中英文电子显示屏：显示出场时间、停放时长、收费金额等相关信息，并能语音播报，方便车主了解相关信息；

5）收费标准设置：

软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。不同用户组收费如免费停车用户，免费组车辆不限时免费停车；折扣组用户，折扣组可按比例或固定金额减免停车费用；包时组用户，包时组在包时范围内免收费用，超期正常收取。包时可设定指定开始结束日期，并可按车位绑定车辆，车位可用情况下进行包时收费。可自行设置更多收费分组，分组用户数不限。

6）分级权限管理功能：

软件系统分不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。

7）实时监控图像对比：

a.图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。 

b.车辆图像可供有关人员随时查阅。 　　

c.图像的总存储量最少可保证留有30天以上的车辆出入图像备查。 

8）报表功能：

统计岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数。

9）防砸\刮车功能：

实现防砸车功能，即车在道闸下，接近感应区闸杆就不会下落，车辆离开后，闸杆自动下落。

10）语言提示功能：

正常操作可提示车牌号码、收费金额、有效期等相关信息，对误操作或非法操作做出人性化提示。

11）多种缴费功能：

    系统必须同时支持微信支付、支付宝支付、手机APP支付、出入口收费站支付等多种缴费方式，以更好的实现分散车流，提供出场速度，保证停车场顺畅运行。
12）预留数据接口功能：

系统需具有良好的扩张性，能够预留数据接口，可供未来实现停车场免取卡收费系统与车位引导及找车一体化系统共用一个数据库。

3、主要设备技术要求：

1）智能道闸

技术要求

· 启、落杆时间不慢于3秒；

· 具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）；

· 具有遥控器、按钮、机械摇杆和电脑控制等多种方式；

· 具有防砸车功能；

· 杆体表面要求有反光性能；

技术参数：

· 环境温度：﹣40℃～+80℃

· 安装方式：立式

· 运行噪音：≤60Db

· 档杆：铝合金直杆≤3M

· 挡杆起落时间：≤3S

· 过载保护，过载自动起杆

· 使用次数≥500万次

· 遥控距离≥30米

2）卡口专用高清摄像机（含控制设备）
· 高清200万像素，图片分辨率：1280*1080；

· 支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

· 工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，可在严寒或酷热天气照常工作；

· 镜头盖可拆卸，方便维护，焦距调节方便；

· 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

· ★内嵌车牌识别，在实时捕获车辆图像的同时，应具备车辆号码自动识别功能；白天测试100次中，正确识别次数应为100次；晚上测试100次中，正确识别次数应为99次（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；
3）停车场免取卡系统软件

停车场免取卡管理软件
系统为直接交互的收费界面，可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理。

软件功能:

	主要功能
	功能要求

	分级管理权限
	·软件系统分不同操作级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，故软件系统具有良好的保密性与可靠性。 　　

·不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。 

	视频车牌识别
	识别车牌号码、车型、车身颜色；

	实时监控图像对比
	图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。 

车辆图像可供有关人员随时查阅。 　　

	系统统计生成费用
	在PC机上自动实时采集、分析当前车辆的进出数据，对在场车辆计时计费。

	收费标准
	软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。

不同用户组收费如免费停车用户，免费组车辆不限时免费停车；折扣组用户，折扣组可按比例或固定金额减免停车费用；包时组用户，包时组在包时范围内免收费用，超期正常收取。包时可设定指定开始结束日期，并可按车位绑定车辆，车位可用情况下进行包时收费。可自行设置更多收费分组，分组用户数不限。

	资金管理
	1） 资金统计与核销：查询前台收费人员的具体收费记录并可以对其进行配置；

2） 资信核销报表：查询某段时间内的自己核销情况（收费人员的收费记录、审查状态、审查人员、审查时间）；

3） 未交班数据：查询某段时间内的前台收费人员的交班记录，可对未提交的记录进行提交；

4） 车牌修改记录：查询车牌修改的记录（可查看车牌照） 删除无用记录。

	★报表统计
	系统需能够提供以下报表：

1） 岗亭收费明细表：记录岗亭收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录生成的报表）；

2） 进出车明细报表：记录车牌进出的详细情况（由车辆进出岗亭出入口的记录生成的报表）；

3） 提前收费明细报表：记录车辆提前交费的详细情况（由车辆在中央交费点或者自助缴费机提前交费记录生成的报表）；

4） 每日收费统计报表：记录每日收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录合成统计生成每日收费统计报表）；

5） 每日出入口流量统计报表：记录每小时进出出入口的车辆数的具体情况（由全部出入口的每小时进出车辆数的记录生成报表）；

6） 特殊数据报表：记录车辆正常收费放行、异常放行的比率（由前台收费人员的收费记录中的放行记录合成统计生成的报表）；

7） 按日流量统计报表：记录每日进出出入口的具体车辆数（由全部出入口的每日进出车辆数的记录生成报表）

	多渠道自助缴费（停车费）功能


	系统能实现一辆车能向出入口收费站、自助缴费终端、手持移动POS机、微信、支付宝、手机APP等多种渠道支付停车费用。能提供提前结费服务，车辆在规定时间内出场将不需再交费

	查询、更改资料
	查询及更改各种相关资料，系统无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配

	控制道闸
	可智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态；

	满车位状态提醒
	如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位

	资料打印 
	执行操作过程中，可即时打印出实施该项操作的操作人员代码以及操作内容。打印机打印出该车入场日期、序号、时间，以及操作人员代码等。 


9.2停车场岗亭收费软件
岗亭收费软件是免取卡收费系统与收费人员直接交互的收费界面。

	主要功能
	功能要求

	收费开闸
	当收费人员收取了出车停车费用后，可以开启道闸放行出车车辆,完成本次收费全过程。

	免费放行
	当收费人人为判断,当前出车为免费放行车辆，可选择免费选项列表，选中原因后放行。

	手动放行
	收费人员人为判断当前出车车辆无法匹配的原因,如始终无法完全匹配和一些不可预知的原因造成此次收费异常，可选择手动放行选项列表。不匹配选项分为两部分，下拉框是不匹配的原因(可配置)以及该原因下的最低收费金额（可配置）。

	人工匹配
	当前出车车牌号码和匹配的入车车牌号码相同，此时系统不会自动给出入车匹配推荐图片列表，但如果和出入车图片中的车牌号码不相同，则需要在系统给出的图片推荐列表中选择入车匹配图片。

	批量修改车牌
	对于匹配车牌错误的图片进行批量手工修改车牌，达到车牌纠正的目的。

	抵用券
	当前出车车辆缴费前，出具抵用券来抵扣停车费用的情况，点击“抵用券”，系统弹出抵用券选项列表。


二、评分标准

一）、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分

最高的投标人作为中标候选投标人或者中标人的评标方法。

二）、综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

三）、各部分评分分值及标准 

商务部分(A) 16分 

技术部分(B) 34分 

价格部分(C) 30分 

服务部分(D) 20分

	序号
	评审内容
	评分界定
	满分分值

	A、商务分（满分16分）

	1
	投标产品品牌知名度及市场占有率
	提供项目实际案例，评分人根据案例规模（≥300辆车的停车场）进行评分。每个有效案例记2分，满分10分
	10

	2
	财务状况
	提供经会计师事务所出具的2017年度财务报告、2017年纳税记录、2018年任一个月缴社保记录，提供一项得2分，不提供不得分。
	6

	B、技术分（满分34分）

	1
	投标产品符合性
	项目招标文件中提及的技术要求和软件功能都满足的，得（20分），一项偏离扣2分，扣完为止； 
	20

	2
	施工组织方案
	1 投标人针对项目制定的施工进度计划、质量保证措施、现场文明工地安全措施、环境保护措施、冬雨季施工措施、台风期施工防护措施及消防保证措施，优秀得5分，良好得3分，其余得1分。

2 投标人针对项目制定的安装、调试、验收的方案和措施，优秀得5分，良好得3分，其余得1分。
	10

	3
	投标人的自主创新能力
	投标人拥有“免取卡收费系统”或“车牌识别软件”相关专利证书或计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书。每本证书记2分，2本或以上的得4分。
（以上证明材料需提供相关复印件，原件备查,否则无效。）
	4

	C、价格分（满分30分）

	1
	评标小组有权判定明显低于成本的报价是无效报价，经评标委员会判定合格投标人的报价为无效报价的，将不计入基准价计算；如投标人的投标报价超出采购人项目预算金额，亦为无效投标。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	D、服务分（满分20分）

	1
	售后服务，维护保养、零部件更换、故障响应及处理时间
	产品保修期内的修、配、换及维护保养，应7*24小时响应。评分人根据服务内容及响应速度进行评分，优秀（10-8分），良好（7-4分），一般（3-1分）。（投标人需提供相关服务承诺书原件扫描件放入电子投标文件中）
	10

	2
	证书材料
	投标人按照招标文件要求提供主要产品制造商出具的原厂质保函，响应招标文件要求的5年质保期，质保期不满足招标要求的不得分。
	5

	3
	培训方案
	完善的培训方案，优秀（5分），良好（4-3分），一般（2-1分）。
	5




