第一章  投标邀请  
南京市口腔医院环境监测及排污许可维护询价采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2021S036
2.项目名称：南京市口腔医院环境监测及排污许可维护
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件（下载）
4.采购项目预算: 

	序号
	名称
	数量
	预算（万元）
	备注

	包1
	环境监测及排污许可维护
	1
	8.4
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2021-05-17  17:00

联系人姓名：沈启建
联系人电话：13913015930（仅接受短信报名）

项目联系人： 吉工15996497477

四、提交响应文件时间:
提交响应文件开始时间：2021-05-18   14:00 
提交响应文件截止时间：2021-05-18   14:20   
五、招标时间和地点
时间：2021-05-18   14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF电子版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术能力
	根据投标人具有的CMA批准的检验检测能力项目数量打分：大于400-500项的得10分；300-399项的得5分；200-299项的得1分；小于200项不得分。本项最高得10分。（提供CMA能力附表）
	10

	3
	业绩
	2018年以来具有同类业务，提供合同复印件，南京三甲医院环境检测合同（甲方必须是三甲医院），每提供一个得2分，满分20分。其他类合同每提供一个得1分（仅限10份合同）。
	20

	4
	财务状况
	提供经会计师事务所出具的2019年度财务报告、纳税记录、2020年任一个月缴社保记录，提供一项得5分，不提供不得分。
	10

	5
	对招标文件的响应程度
	招标服务方案：（25分）横向比较企业服务方案：方案是否具有针对性、可行性;是否科学合理。最优者：得30分、良，得15分、一般，得5分、未提供方案者不得分。
	30


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 招标项目的技术规格、要求和数量等
环境监测基本内容及要求
一、废气监测
1、 废气无组织监测项目及监测频次见表1。
2、 表1  废气无组织污染源监测内容一览表
	类型
	排放源
	监测项目
	监测频次
	监测方式

	废气无组织排放
	厂界
	氨
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	硫化氢
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	臭气浓度
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	氯气
	1次/季
	手工监测

	
	厂界
	甲烷
	1次/季
	手工监测


2、废气无组织排放监测方法及依据情况见表2。

表2 废气无组织排放监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	氨气
	氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法  HJ 533-2009
	第三方检测

	2
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》

（第四版） 国家环保总局 （2003）3.1.11.2，

5.4.10.3
	第三方检测

	3
	臭气浓度
	GB/T 14675-1993空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	第三方检测

	4
	氯气
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999
	第三方检测

	5
	甲烷
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017
	第三方检测


3、废气无组织排放监测结果执行标准见表3。

表3 废气无组织排放监测结果执行标准
	类别
	序号
	监测项目
	执行标准限值

（mg/Nm3）
	执行标准

	废气无组织排放
	1
	氨气
	1
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005表3

	
	2
	硫化氢
	0.03
	

	
	3
	臭气浓度
	10（无量纲）
	

	
	4
	甲烷
	1%（处理站内最高体积百分数）
	

	
	5
	氯气
	0.1
	


4、废气无组织排放监测仪器设备

废气无组织排放监测仪器设备见表4

表4 废气无组织排放监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器
	规格型号
	备注

	1
	氨
	可见分光光度计
	L-3S
	第三方检测

	2
	硫化氢
	可见分光光度计
	L-3S
	第三方检测

	3
	臭气浓度
	聚酯无臭袋
	/
	第三方检测

	4
	甲烷
	气相色谱仪
	福立GC9790
	第三方检测

	5
	氯气
	分光光度计
	普析TU-1901
	第三方检测


二、废水监测
1、废水监测项目及监测频次见表5。

表5  废水污染源监测内容一览表
	类型
	排放口编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测方式

	废水排放口
	DW001
	污水处理总排口
	流量
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	pH值
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	化学需氧量
	连续监测
	自动监测

	
	
	
	悬浮物
	1次/周
	手工监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	1次/月
	手工监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	石油类
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	挥发酚
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	动植物油
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	总氰化物
	1次/季
	手工监测

	
	
	
	总余氯
	连续监测
	自动监测


2、废水污染物监测方法及依据情况见表6。

表6  废水污染源手工监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	pH值
	GB 6920-86水质 pH值的测定 玻璃电极法
	自动监测设备出现故障时手工监测

	2
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	第三方检测

	3
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	第三方检测

	4
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 
	自动监测设备出现故障时手工监测

	5
	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法HJ 347.2-2018
	第三方检测

	6
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87
	第三方检测

	7
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
	第三方检测

	8
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 637-2018
	第三方检测

	9
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 
	第三方检测

	10
	总氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
	第三方检测

	11
	总余氯
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）
	自动监测设备出现故障时手工监测

	12
	流量
	/
	自动监测设备出现故障时手工监测


表7  废水自动监测方法及依据一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	1
	流量
	超声波
	第三方运维

	2
	PH值
	电离法
	第三方运维

	3
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	第三方运维

	4
	总余氯
	电极法
	第三方运维


3、废水污染物监测结果评价标准见表8。

表8  废水污染物排放执行标准
	类型
	序号
	排放口编号
	监测项目
	执行排放浓度标准限值（mg/L）
	执行标准

	废水排放口
	1
	DW001
	pH值
	6-9
	医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005表2

	
	2
	
	悬浮物
	60
	

	
	3
	
	五日生化需氧量
	100
	

	
	4
	
	化学需氧量
	250
	

	
	5
	
	粪大肠菌群
	5000 MPN/L
	

	
	6
	
	阴离子表面活性剂
	10
	

	
	7
	
	石油类
	20
	

	
	8
	
	动植物油
	20
	

	
	9
	
	挥发酚
	1.0
	

	
	10
	
	总氰化物
	0.5
	

	
	11
	
	总余氯
	2-8
	


4、废水排放监测仪器设备

废水排放监测仪器设备见表9、10

表9 废水排放手工监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器名称
	规格型号
	备注

	1
	pH值
	便携式酸度计
	pHB-4
	自测、第三方检测

	2
	化学需氧量
	COD氨氮双参数测定仪
	HTY-CT1000A
	第三方检测

	3
	悬浮物
	分析天平
	CPA225D
	第三方检测

	4
	五日生化需氧量
	生化培养箱
	荣华150A
	第三方检测

	5
	粪大肠菌群
	数控电热恒温培养箱
	LRHs-150-Ⅱ
	第三方检测

	6
	阴离子表面活性剂
	紫外可见分光光度计
	T6新世纪
	第三方检测

	7
	石油类
	红外测油仪
	JLBG-126U
	第三方检测

	8
	动植物油
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	9
	挥发酚
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	10
	总氰化物
	分光光度计
	722型
	第三方检测

	11
	总余氯
	紫外可见分光光度计
	D-8
	第三方检测


表10 废水排放自动监测仪器设备表
	序号
	监测项目
	仪器厂家
	规格型号
	备注

	1
	流量
	KROHNE
	KROHNE
	第三方运维

	2
	PH值
	太仓景程
	YF-100
	第三方运维

	3
	化学需氧量
	江苏德林
	DL2001A型
	第三方运维

	4
	总余氯
	上海蓝长
	HCL350
	第三方运维


三、厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测项目及监测频次见表11。
表11 厂界噪声监测内容一览表
	类型
	排放源
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	监测方式

	厂界 噪声
	厂界东侧
	Leq
	厂界东侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界南侧
	Leq
	厂界南侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界西侧
	Leq
	厂界西侧
	1次/季
	手工监测

	
	厂界北侧
	Leq
	厂界北侧
	1次/季
	手工监测


2、厂界噪声监测方法及依据情况见表12。

表12厂界噪声监测方法及依据一览表
	监测项目
	监测方法及依据
	备注

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 2类
	厂界噪声分昼间（6：00～22:00）、夜间（22：00～次日6:00）各测一次


3、厂界噪声监测结果评价标准见表13。

表13 厂界噪声排放执行标准
	类别
	序号
	监测项目
	监测点位
	执行标准限值

dB(A)
	执行标准

	厂界噪声
	1
	厂界噪声
	厂界
	昼间：60，夜间：50
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008


4、厂界噪声监测仪器设备

厂界噪声监测仪器设备见表14。

表14 厂界噪声监测仪器设备表
	监测项目
	仪器
	规格型号
	仪器检定日期
	仪器有效日期

	厂界噪声
	声级计
	AWA6225
	2021.3.20
	2022.3.19


5、监测点位示意图

公司自行监测采用自动监测和手工监测相结合的技术手段。公司自行监测点位见下图。
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四、排污许可要求：

（一）信息记录

1、监测和运维记录

手工监测和自动监测的记录均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。监测记录包括采样时间、样品量、样品状态描述、采样人等采样信息，原始记录封面标识使用监测方法及标准号，记录注明使用仪器名称、型号及编号等信息，记录要求及时、真实、准确、清晰、完整。自动监测结果的电子版和手工监测结果纸质版及环境监测管理台账均保存五年。
2、生产和污染治理设施运行状况记录

生产和污染治理设施运行状况记录包括：各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况等数据；各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况等数据。台账保存期限五年。

（二）信息报告

每年年底编写第二年的自行监测方案。自行监测方案包含以下内容：

1、 监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、 自行监测开展的其他情况说明；

4、 实现达标排放所采取的主要措施。

（三）应急报告

1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司应向环保部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

（四）、自行监测信息公布

1、公布方式
监测数据在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台（网址：http://218.94.78.61:8080）进行信息公开。
2、公布内容
1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、公司自行监测方案；

6、未开展自行监测的原因；

7、自行监测年度报告；

8、突发环境事件应急预案。

3、具体要求
1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、手工监测数据根据监测频次按时监测；

3、自动监测数据实时公布；

4、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。 

5、提交年度排污许可年度执行报告。
排污许可维护必须达到环保部门年度要求，完成环保各项检查及整改，不得增加任何费用。
报价方式：

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	1
	环境监测
	
	

	2
	排污许可维护
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元


 合同主要条款
甲方：南京市口腔医院                                  
乙方：                                                                                                                     
    根据《中华人民共和国民法典》》和国家有关环境保护法律、法规、政策等，甲方委托乙方承担南京市口腔医院环境监测及排污许可维护工作，经双方友好协商，达成以下协议：

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容（项目多时可单独附表）
	序号
	检测项目
	检测因子
	检测频次和点位
	备注

	1
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	厂界4个点，1天检测1次，1次/季度
	

	2
	废水
	色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
	DW001废水排放口1个点，1天检测1次，悬浮物、化学需氧量、氨氮1次/周，粪大肠菌群1次/月，其他因子1次/季度
	

	3
	噪声
	昼间夜间
	4个点，昼夜各检测1天，1次/季度
	

	备注
	排污许可证维护


第二条 甲方职责

     1、为乙方提供检测所需的相关条件（电源、梯子、采样孔等），协助完成检测工作；

 第三条 乙方职责

    1、严格执行相关监测、检测内容的国家标准和技术规范，及时提供检测数据；

    2、向甲方出具检测报告，并为甲方的相关信息保密；

3、严格遵守甲方的安全作业要求。

4、完成年度环保对排污许可的要求，提供年度执行报告。 

第四条 费用及付款方式

    1、收费标准：参照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》、《江苏省环境监测专业服务收费标准》等相关收费标准。

2、检测费用：￥   （大写：    ）。
3、付款方式：

每季度项目完结经甲方考核后，支付乙方该季度检测费用，人民币(大写：) （¥     ）；待甲方收到乙方的检测报告和发票后，20个工作日内向乙方支付检测费用。 
第五条 协议期及其他约定
1、本协议双方签字盖章后生效，有效期为2021年6月1日到 2022年5月31 日。
2、本协议一式陆份。

3、协议未尽事宜，双方及时协商解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

4、如因排污许可维护不到位，被环保或其他政府部门处罚。有乙方承担一切损失和责任，甲方保留继续追究的权利。
甲  方：南京市口腔医院                  乙方: 

法定代表人：                              法定代表人:
联系方式:                               联系方式:
开户银行:                       
日期:       年  月  日                   日期:      年  月  日
南京市口腔医院环境监测及排污许可维护考核办法 

考核部门：                  被考核单位：                      考核日期：
	项目
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	得分
	备注

	环

境

监

测
	1
	现场采样规范性
	10
	现场采样人员着装整齐，配备安全劳保装备；现场采样符合各类采样技术规范，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	2
	仪器设备检定或校准情况
	10
	现场采样设备和实验室分析设备都在有效的检定或校准周期之内，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	3
	选用的检测方法符合检测要求，并经过资质认定。
	10
	所用检测方法满足相关的技术要求要求，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	4
	参与人员有相应的上岗证
	10
	项目服务期间的参与人员有相应的上岗证书，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	5
	现场采样任务及时率
	10
	按照周检、月检、季度检的要求按时完成现场采样工作，不符合要求的酌情予以扣分。 
	
	

	
	6
	检测报告及时率
	10
	现场采样结束后7个工作日提交检测报告，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	排
污
许
可
维
护
	7
	全国排污许可证管理信息平台公开端账号申请注册
	5
	根据企业实际情况及相关信息协助申请平台账号，在企业资料齐全的情况下2天完成注册，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	8
	排污许可申请
	5
	结合企业环境污染情况协助填报排污许可证相关内容，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	9
	排污许可证审核修改
	10
	提交排污许可证申请后，根据审核意见及时修改内容，最终审核通过获得排污许可证，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	10
	排污许可证执行报告季报
	10
	根据企业自行监测方案以及实际监测情况，协助填报每季度的执行报告，完成监测数据的上传，核实污染物季度排放量，有无监测超标记录等，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	11
	排污许可证执行报告年报
	5
	每年年底根据企业自行监测方案以及实际监测情况，协助填报执行报告年报，完成监测数据的上传，核实污染物年排放量是否达标，有无监测超标记录等，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	
	12
	排污许可证台账记录
	5
	协助企业完成每季度的设施设备、环保设施等运行台账，不符合要求的酌情予以扣分。
	
	

	总分
	100
	考核得分
	
	


第四章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号： （包   ）      
商 品 名 称：                

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 项目实施、集成、实施方案（若有）

6、 服务与承诺
7、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、中小企业声明函格式

            附件二、无重大违法记录声明格式

            附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市口腔医院医疗设备科

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗设备科：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元


目录四、资格证明文件

资格证明文件

  1、投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2、投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；
  3、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  4、法定代表人授权委托书（除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

  5、提供司机驾驶证复印件
目录五、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录六、服务与承诺

                     服务与承诺
目录七、投标需要的其他证明文件及材料

                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗设备科：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗设备科：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

安全责任书

为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确甲、乙双方权利和义务，经协商一致，特签订本《责任书》共同遵守。

1、 甲方的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法
规、消防法、安全操作规程的要求。
2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。

3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。

4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，签发违章通知单，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。

5、向乙方宣传政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，安全操作规程及相关内容。

二、乙方的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
　　3、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育和培训合格的从业人员，需持证上岗作业。
　　4、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　5、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　　6、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　7、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
8、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
三、其他
    1、由乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，并负责乙方作业人员个人及其家属的全部经济赔偿。

2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。

3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责。

4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因本《责任书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。
四、本《责任书》有效期为   年，自      年   月   日起至       年   月   日止。 

五、本《责任书》一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章后生效。


　
甲方：南京市口腔医院                       乙方：                      

委托经办人（签字）：                        现场负责人（签字）： 
单位（盖章）                               单位（盖章）

年  月  日　　                              年  月  日　　  
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