南京市口腔医院油脂分解型除油净化设备现场调研公告
1、 本市场调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。
2、 本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目招标谈判日前。
3、 欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和医疗设备科介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。
4、 只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
5、 本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
地址：南京市中央路30号二号楼903会议室
联系人：沈老师   
联系电话：025-83620131；短信报名（13913015930;公司名称，联系人，联系电话，所投产品）

时间：

	现场调研日期
	项目
	要求

	12月30日

14:00交标书

14:30现场介绍
	油脂分解型除油净化设备
	具体要求见附件3


纪委监察室电话：025-83620316

南京市口腔医院医疗设备科
附件1：医疗设备产品资料要求
    有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商必须提供符合我院要求的标书文件（纸质文件一式肆份，电子版PDF文件一份要求盖有公章），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订：

1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、生产厂家和代理公司资质及简介
3、产品资质（包括注册证、国际认证）及简介
4、生产厂家授权书、经销人员身份证复印件
5、配置清单
6、报价表（人民币或美元，含货至我院指定地点的运输、保险、安装等所有费用）

7、产品技术参数
8、尽可能提供同类产品的性能对比表

9、售后服务承诺书

10、其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置（如我院一年内采购过，提供我院采购合同和相应配置），若有提供。
11、该设备如需配套在我院未正式使用的专用耗材或专用试剂,调研材料中必须说明。若有提供。
12、用户名单、采购时间及联系人
13、宣传彩页(提供印刷版，打印和复印版无效) 

14、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件2）

15、上述材料正本必须加盖投标公司的公章，复印公章无效。

附件2：调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
南京市口腔医院：
针对贵院此次调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《合同法》及本承诺购销医疗设备。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）
年  月  日
附件3：油脂分解型除油净化设备采购项目要求

1、 基本情况

南京市口腔医院位于南京市玄武区中央路30号。医院主楼东面一楼设有职工食堂，原

外楼梯下方有地埋式不锈钢隔油池一台，原池体尺寸为2000mm*1000mm*1000mm，池体与地平面落差700mm。因原隔油池出水水位与污水井排水水位没有落差，导致排水不畅，所以院方在隔油池旁边10米处开挖了一处混凝土水泵提升池。本次项目内容为，在原隔油池内和水泵提升池内，安装油脂分解型除油净化设备，原不锈钢隔油池上口地面安装不锈钢外框和盖板。

2、 安装方案

为了不影响食堂正常使用，本工程施工安装时间安排在厨房的使用休息期。具体安装流
程如下：
①原池内油污清理
    原池体使用有一定时间，池内存积大量残渣和油污，在施工中易产生安全事故，应在施工前将池体每个部位清理干净。

②前期准备
    在食堂隔油池旁浇筑1200*600*200（mm）的除油净化设备箱用混凝土基础、除油净化设备的进出电源线槽开挖、设备至隔油池和水泵提升池内的曝气管开挖、原不锈钢隔油池子上地面外框和盖板混凝土浇筑、原水泵提升池内隔墙砌筑（隔墙含T型管），管线路安装完成后的花坛及地面恢复。

③设备安装
原隔油池处地面不锈钢盖板安装、池内隔板拆除、渣筐安装、除油净化设备安装、池内设备及管路安装、出水观察口和底部隔板、电路安装。
④设备调试
    安装完毕后，现场调试运行。

⑤工期：15个工作日。

3、 设备示意图

[image: image1.png]



4、 安装示意图
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5、 设备参数清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价
	备注

	 
	除油除臭型隔油设备
	BGY-7-CJ-Z
	 
	 
	 
	油脂自动分解

	一
	除油净化设备
	BCJ-7
	套
	1
	 
	 

	1
	控制系统
	 
	套
	1
	 
	　

	2
	综合离子装置
	 
	套
	2
	 
	　

	3
	辅助离子发生装置
	 
	套
	2
	 
	　

	4
	集成芯片
	 
	套
	1
	 
	　

	5
	曝气泵
	 
	套
	2
	 
	日本SECOH

	6
	空气净化装置
	 
	套
	2
	 
	不锈钢

	7
	旋流曝气管
	 
	个
	14
	 
	 

	8
	曝气管路附件及阀门
	 
	米
	50
	 
	 

	9
	箱体及附件
	　
	套
	1
	 
	　

	10
	触摸屏
	　
	套
	1
	 
	　

	二
	浮渣催化装置
	BFC-10
	套
	1
	 
	含控制系统

	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	备注

	1
	除油净化设备
	BCJ-7
	7L/s
	套

	2
	浮渣催化装置
	BFC-10/300w
	3m3/h
	单台

	3
	臭氧曝气系统
	BGY-7
	25m3/h
	套


6、 改造后的效果

1.无需人工清掏油脂，减少使用维护工作量。

2.不会造成后续管路堵塞，增强运行安全稳定性，降低使用维护成本。

3.避免设备内部堵塞造成的污水外溢，改善环境。

4.避免含有污水发酵变质后产生的恶臭。

5.减少设备内部淤泥沉积，保证油水分离效果。

