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第一章 采购公告
南京市口腔医院就2号楼辅楼、3号楼及4号楼安全评估进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2024CG058
2.项目名称：南京市口腔医院2号楼辅楼、3号楼及4号楼安全评估
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 
	序号
	名   称
	数量
	预算(万元)
	备  注

	1
	南京市口腔医院2号楼辅楼、3号楼及4号楼安全评估
	/
	2.3186
	 


5.特定资格要求：需同时具备CMA计量认证资质，CNAS检验机构认证，建设工程质量检测资质，提供相关证明材料。
二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：
[bookmark: _GoBack]2024-08-12  17:00
报名联系人姓名：王天一  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316
四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2024-08-13  14:05
提交响应文件截止时间：2024-08-13  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、采购时间和地点
时间：2024-08-13  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同。
第二章 评标标准
	序
号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他应答人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
	30

	2
	技术
服务
方案
36分
	2.1对项目的理解与认识
（1） 对项目的认识全面、服务定位准确、设想周到、服务起点高、有不同于其他人的新颖思路的得6分
（2） 对项目的认识、服务定位、整体设想基本合理，基本符合项目实际情况的得4分
（3） 对项目的认识、服务定位、整体设想基本合理，但缺乏针对性的得2分
（4） 未提供相关内容不得分
	6

	
	
	2.2项目的重点难点分析及应对措施
（1）重点、难点分析到位，应对措施合理可行、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的，得6分
（2）重点、难点分析基本吻合，应对措施基本符合项目的实际情况的，得4分
（3）重点、难点分析全面性基本合理、但用对措施缺乏针对性的，得2分
（4）未提供相关内容不得分
	6

	
	
	2.3项目质量保障措施
根据项目需求分析，从供应商提供的质量、安全、保密等保障措施完整性、合理性；制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段进行评审，编制详细、可行的实施方案。 
（1）内容构思缜密、符合实际、完整详细，能够制定详细、具体方案，语言表述准确清晰，得6分
（2）内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的工作方案，完整和实用的得4分
（3）内容基本完整、思路清晰、可行性较好的，得2分
（4）未提供相关内容不得分
	6

	
	
	2.4总体监测思路和组织管理
（1）总体监测思路和组织管理策划合理可行且具有针对性，得6分
（2）总体监测思路和组织管理策划合理可行但针对性不强，得4分
（3）总体监测思路和组织管理策划内容整体合理但操作性不强，得2分
（4）未提供方案不得分
	6

	
	
	2.5工期与进度计划
（1）有项目工期与进度计划，合理可行且具有针对性，得6分
（2）有项目工期与进度计划，合理可行但针对性不强，得4分
（3）有项目工期与进度计划，内容整体合理但操作性不强，得2分
（4）无工期与进度计划不得分
	6

	
	
	2.6后续服务计划及保证措施
（1）后续服务计划及保证措施内容全面合理，质量保证及后续服务计划及保证措施的可行性高、完整性全面的得6分
（2）后续服务计划及保证措施内容明确，质量保证及后续服务计划及保证措施的可行性较高、完整性较全面的得4分
（3）后续服务计划及保证措施内容简单，质量保证及后续服务计划及保证措施的可行性较不明确、完整性不全面的得2分
（4）未提供承诺不得分
	6

	3
	企业综合实力34分
	（1）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的建筑安全鉴定业绩（提供合同及成果报告关键页证明材料复印件加盖公章），每个得2分，最多6分；
（2）2021年1月1日以来承担过含结构有限元/仿真计算分析（以合同签订时间为准）的业绩（提供合同及成果报告关键页证明材料复印件加盖公章），每个得2分，最多6分。
	12

	
	
	本项目负责人：具有正高级及以上职称得4分，高级职称得2分。（提供相关证明材料）
本项目技术负责人：具有高级及以上职称的得2分；同时具有国家注册土木工程师（岩土）或国家一级注册结构工程师执业资格加2分。（提供职称证书和注册证书）
本项目组人员：除项目负责人和技术负责人外，高级职称每人得2分，中级职称每人得1分，最多4分。同时具有国家注册土木工程师（岩土）或国家一级注册结构工程师执业资格（不含项目负责人、技术负责人）的每个加2分，最多加4分。（提供相关证明材料）
（提供应答人为上述人员在2023.9-2024.2内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供上述材料的不得分）
	16

	
	
	应答人拟为本项目配备项目组人员， 不足3人不得分，3人得3分，在此基础上每增加1人得0.5分，本项最高得6分（提供人员花名册，并注明人员信息及具体分工。）
（提供应答人为上述人员在2023.9-2024.2内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供上述材料的不得分）
	6

	合计
	100



说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求
一、项目概况及具体要求
1、2号楼辅楼


2、3号楼


3、4号楼



二、报价要求
应答报价包含为完成“南京市口腔医院2号楼辅楼、3号楼及4号楼安全评估”工作的一切支出项，采购人不再另外支付任何费用。
三、项目周期：
自合同签订之日起至30日历日内完成安全评估工作，并出具报告。
四、付款条件：
乙方完成全部安全评估服务，并出具鉴定报告后，在双方无任何纠纷的情况下甲方30个日历日内一次性付清服务费用。


第四章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：  （包   ）      
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc489655320]
应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 报价表
6、 应答项目核心产品及主要产品一览表
7、 应答项目供货一览表
8、 技术条款偏离表
9、 商务条款偏离表
10、 项目实施、集成、实施方案（若有）
11、 服务与承诺
12、 应答需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式
                                 开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	应答总价（人民币，大写）
	元


供应商名称:                                                  （盖章）
目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；
目录五、报价表格式（自拟）


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；
2、如果行数不够，请自行增加。
目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

                     服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料


                 应答需要的其他证明文件及材料（若有）




附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市口腔医院：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）
Document3.docx
[bookmark: _Hlk104307034]南京市口腔医院4#楼

一、工程概况

南京市口腔医院4#楼位于南京市玄武区中央路30号口腔医院内，建于20世纪80年代，为地上一层，地下一层砖混结构建筑，总建筑面积约为462m2，该房屋目前作为办公用房使用。

[image: a7f672495fe5579f21a88051009ccce]

二、鉴定目的

房屋已建成并投入使用多年，为了解上述建筑主体结构安全性。拟对上述建筑主体结构安全性进行鉴定。

三、检测鉴定依据（包含但不限于）：

[bookmark: _Toc18467][bookmark: _Toc122101780]1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

3、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

4、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019；

5、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016；

6、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

7、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016；

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

9、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

11、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

12、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；

13、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021；

14、《砌体结构现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

15、《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

16、《回弹法检测砌体中砖抗压强度技术规程》DGJ32/TJ 114-2011；

17、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017；

18、其他国家以及行业内现行的规范标准；

四、资料核查

主要是对主体结构情况进行初步调查，了解结构历史和现状，为下一阶段的结构检测鉴定提供有关依据。包括下列基本工作内容：

（1）查阅图纸资料，包括工程地质勘察报告、设计图、竣工资料、检查观测记录、历次加固和改造图纸和资料、事故处理报告等；

（2）调查建筑的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况；

（3）调查建筑的实际状况、使用条件、内外环境以及目前存在的问题等。

五、技术要求

（1）检测、检查方法、抽样数量应符合现行检测技术标准的相关要求。

（2）根据现场检查、检测结果，依照现行国家、行业技术标准和规范对房屋的安全性能做出评定，对不满足安全性要求的房屋构件提出合理的处理建议。

六、现场检测（检查）鉴定细则

1、地基基础

（1）现状调查

现场检查房屋地基基础是否有明显不均匀沉降，房屋周边地坪、散水等与墙体间是否存在差异沉降。

（2）建筑倾斜

采用全站仪在具备观测条件的外墙阳角布置测点，对其倾斜进行检测，不具备观测条件的采用铅锤对该房屋进行检查。检查房屋是否有明显倾斜的现象。

2、上部结构

（1）现状调查

调查建筑使用历史，改扩建情况，加固设计情况，使用功能。

（2）结构体系、结构布置核查

现场对房屋平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸不符时，则对既有建筑进行补充调查。调查了解单体在使用过程中的结构改动情况。根据检查情况，对工程的结构整体性、结构布置是否合理、传力途径是否明确进行评估。

（3）主体结构损伤调查

对房屋主体结构损伤现状进行普查，是否存在抹灰剥落、裂缝，砌块外露、砌体开裂等现象。采用裂缝测宽仪对典型裂缝的宽度进行测量，记录裂缝的宽度、走向和位置。

（4）非结构构件损伤调查

对房屋非结构构件损伤现状和易受结构位移、变形影响的管道系统进行普查，是否存在易掉落伤人的部件、女儿墙等悬挂件是否存在明显连接构造缺陷等。

（5）实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

（6） 构件检测

根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019抽样标准抽样。

A、构件截面尺寸

采用钢尺、卷尺，对混凝土梁柱结构构件的尺寸进行检测。

采用楼板测厚仪，对混凝土楼板的板厚进行检测

B、钢筋配置及保护层厚度

采用钢筋探测仪，对混凝土梁、板、柱的纵筋数量，箍筋间距及钢筋保护层厚度进行检测。并凿除部分钢筋进行规格确认。

C、混凝土抗压强度

采用回弹法结合龄期修正法对钢筋混凝土构件的混凝土抗压强度进行检测。

D、砌筑砂浆强度

采用贯入法，对砌体结构构件（墙体）的砌筑砂浆强度进行检测。

E、砖强度

采用回弹法，对砌体结构构件（墙体）的砌筑用砖强度进行检测。

F、钢材抗拉强度

对于结构中的钢构件（钢梁、钢柱），采用里氏硬度法对其钢材抗拉强度进行检测。

（7）围护结构检查

确认其构造连接、墙体材料性能指标，渗漏现状、门窗使用现状等。

3、鉴定事项

（1）承载力验算

根据检测、检查结果，采用中国建筑科学研究院研发的PKPM结构分析软件，对结构承载力进行计算。计算时考虑现行荷载作用，结构损伤的不利影响。

（2）结构安全性鉴定

根据检测、检查、承载力计算结果，依据GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》的相关要求，对房屋安全性进行鉴定评级。
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[bookmark: _Hlk104307034]南京市口腔医院门诊楼6层裙房

一、工程概况

南京市口腔医院门诊楼6层裙房位于南京市玄武区中央路30号口腔医院内，建于20世纪80年代，于2019年进行过加固，为六层的钢筋混凝土结构建筑，总建筑面积约为980m2。

[image: 759b02e97809c3b369df60979706221]

二、鉴定目的

房屋已建成并投入使用多年，为了解上述建筑外立面现状及主体结构安全性。拟对上述建筑外立面和主体结构安全性进行检测鉴定。

三、检测鉴定依据（包含但不限于）：

[bookmark: _Toc18467][bookmark: _Toc122101780]1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

3、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

4、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019；

5、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016；

6、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

7、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016；

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

9、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

11、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

12、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；

13、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021；

14、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010；

15、《钢结构设计标准》GB 50017-2017；

16、《里氏硬度计法建筑结构钢抗拉强度现场检测技术规程》DB32/T 4116-2021；

17、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018；

18、其他国家以及行业内现行的规范标准等。

四、资料核查

主要是对主体结构情况进行初步调查，了解结构历史和现状，为下一阶段的检测鉴定提供有关依据。包括下列基本工作内容：

（1）查阅图纸资料，包括工程地质勘察报告、设计图、竣工资料、检查观测记录、历次加固和改造图纸和资料、事故处理报告等；

（2）调查建筑的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况；

（3）调查建筑的实际状况、使用条件、内外环境以及目前存在的问题等。

五、技术要求

（1）检测、检查方法、抽样数量应符合现行检测技术标准的相关要求。

（2）根据现场检查、检测结果，依照现行国家、行业技术标准和规范做出评定，对不满足安全要求的房屋构件提出合理的处理建议。

六、现场检测（检查）鉴定细则

（一）、外立面现状

1、真石漆平整度

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018抽样。

采用2m靠尺和塞尺对真石漆平整度进行检查。

2、红外线探测内部缺陷

采用红外线热成像仪对外立面是否存在内部缺陷进行检查。

（二）、主体安全性鉴定

1、地基基础

（1）现状调查

[bookmark: _Hlk171340565]现场检查房屋地基基础是否有明显不均匀沉降，房屋周边地坪、散水等与墙体间是否存在差异沉降。

（2）建筑倾斜

采用全站仪在具备观测条件的外墙阳角布置测点，对其倾斜进行检测。检查房屋是否有明显倾斜的现象。

2、上部结构

（1）现状调查

调查建筑使用历史，改扩建情况，加固设计情况，使用功能。

（2）结构体系、结构布置核查

现场对房屋平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸不符时，则对既有建筑进行补充调查。调查了解单体在使用过程中的结构改动情况。根据检查情况，对工程的结构整体性、结构布置是否合理、传力途径是否明确进行评估。

（3）主体结构损伤调查

对房屋主体结构损伤现状进行普查，是否存在抹灰剥落、裂缝，砌块外露、砌体开裂等现象。采用裂缝测宽仪对典型裂缝的宽度进行测量，记录裂缝的宽度、走向和位置。

（4）非结构构件损伤调查

对房屋非结构构件损伤现状和易受结构位移、变形影响的管道系统进行普查，是否存在易掉落伤人的部件、女儿墙等悬挂件是否存在明显连接构造缺陷等。

（5）实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

（6） 构件检测

根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019抽样标准抽样。

A、构件截面尺寸

采用钢尺、卷尺，对混凝土梁柱结构构件的尺寸进行检测。

采用楼板测厚仪，对混凝土楼板的板厚进行检测

B、钢筋配置及保护层厚度

采用钢筋探测仪，对混凝土梁、板、柱的纵筋数量，箍筋间距及钢筋保护层厚度进行检测。并凿除部分钢筋进行规格确认。

C、混凝土抗压强度

采用回弹法结合龄期修正法对钢筋混凝土构件的混凝土抗压强度进行检测。

D、钢材抗拉强度

对于结构中的钢构件（钢梁、钢柱），采用里氏硬度法对其钢材抗拉强度进行检测。

（7）围护结构检查

确认其构造连接、墙体材料性能指标，渗漏现状、门窗使用现状等。

3、鉴定事项

（1）承载力验算

根据检测、检查结果，采用中国建筑科学研究院研发的PKPM结构分析软件，对结构承载力进行计算。计算时考虑现行荷载作用，结构损伤的不利影响。

（2）结构安全性鉴定

根据检测、检查、承载力计算结果，依据GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》的相关要求，对房屋安全性进行鉴定评级。
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[bookmark: _Hlk104307034]南京市口腔医院3#楼

一、工程概况

南京市口腔医院3#楼位于南京市玄武区中央路30号口腔医院内，建于建于20世纪80年代，原作为单层锅炉房使用。于2004年增加钢夹层改造成食堂，一楼为厨房及库房，二楼为售卖及就餐区。2019年改造作为办公室使用至今，为二层砖混结构建筑，总建筑面积约为390m2。

[image: 211e3087ce0cfd53c28b93a0d967295]

二、鉴定目的

房屋已建成并投入使用多年，为了解上述建筑主体结构安全性。拟对上述建筑主体结构安全性进行鉴定。

三、检测鉴定依据（包含但不限于）：

[bookmark: _Toc18467][bookmark: _Toc122101780]1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

3、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

4、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019；

5、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016；

6、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

7、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016；

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

9、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

11、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

12、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；

13、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021；

14、《砌体结构现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

15、《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

16、《回弹法检测砌体中砖抗压强度技术规程》DGJ32/TJ 114-2011；

17、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017；

18、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010；

19、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

20、《里氏硬度计法建筑结构钢抗拉强度现场检测技术规程》DB32/T 4116-2021

21、其他国家以及行业内现行的规范标准；

四、资料核查

主要是对主体结构情况进行初步调查，了解结构历史和现状，为下一阶段的结构检测鉴定提供有关依据。包括下列基本工作内容：

（1）查阅图纸资料，包括工程地质勘察报告、设计图、竣工资料、检查观测记录、历次加固和改造图纸和资料、事故处理报告等；

（2）调查建筑的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况；

（3）调查建筑的实际状况、使用条件、内外环境以及目前存在的问题等。

五、技术要求

（1）检测、检查方法、抽样数量应符合现行检测技术标准的相关要求。

（2）根据现场检查、检测结果，依照现行国家、行业技术标准和规范对房屋的安全性能做出评定，对不满足安全性要求的房屋构件提出合理的处理建议。

六、现场检测（检查）鉴定细则

1、地基基础

（1）现状调查

现场检查房屋地基基础是否有明显不均匀沉降，房屋周边地坪、散水等与墙体间是否存在差异沉降。

（2）建筑倾斜

采用全站仪在具备观测条件的外墙阳角布置测点，对其倾斜进行检测。检查房屋是否有明显倾斜的现象。

2、上部结构

（1）现状调查

调查建筑使用历史，改扩建情况，加固设计情况，使用功能。

（2）结构体系、结构布置核查

现场对房屋平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸不符时，则对既有建筑进行补充调查。调查了解单体在使用过程中的结构改动情况。根据检查情况，对工程的结构整体性、结构布置是否合理、传力途径是否明确进行评估。

（3）主体结构损伤调查

对房屋主体结构损伤现状进行普查，是否存在抹灰剥落、裂缝，砌块外露、砌体开裂等现象。采用裂缝测宽仪对典型裂缝的宽度进行测量，记录裂缝的宽度、走向和位置。

（4）非结构构件损伤调查

对房屋非结构构件损伤现状和易受结构位移、变形影响的管道系统进行普查，是否存在易掉落伤人的部件、女儿墙等悬挂件是否存在明显连接构造缺陷等。

（5）实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

（6） 构件检测

根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019抽样标准抽样。

A、构件截面尺寸

采用钢尺、卷尺，对混凝土梁柱结构构件的尺寸进行检测。

采用楼板测厚仪，对混凝土楼板的板厚进行检测

B、钢筋配置及保护层厚度

采用钢筋探测仪，对混凝土梁、板、柱的纵筋数量，箍筋间距及钢筋保护层厚度进行检测。并凿除部分钢筋进行规格确认。

C、混凝土抗压强度

采用回弹法结合龄期修正法对钢筋混凝土构件的混凝土抗压强度进行检测。

D、砌筑砂浆强度

采用贯入法，对砌体结构构件（墙体）的砌筑砂浆强度进行检测。

E、砖强度

采用回弹法，对砌体结构构件（墙体）的砌筑用砖强度进行检测。

F、钢材抗拉强度

对于结构中的钢构件（钢梁、钢柱），采用里氏硬度法对其钢材抗拉强度进行检测。

（7）围护结构检查

确认其构造连接、墙体材料性能指标，渗漏现状、门窗使用现状等。

3、鉴定事项

（1）承载力验算

根据检测、检查结果，采用中国建筑科学研究院研发的PKPM结构分析软件，对结构承载力进行计算。计算时考虑现行荷载作用，结构损伤的不利影响。

（2）结构安全性鉴定

根据检测、检查、承载力计算结果，依据GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》的相关要求，对房屋安全性进行鉴定评级。
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