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项目编号：NJKQ-2024CG066
项目名称：三门诊装修信息类改造项目








南京市口腔医院采购中心

二O二四年八月
第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就三门诊装修信息类改造项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2024CG066
2.项目名称：三门诊装修信息类改造项目
求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)

	1
	三门诊装修信息类改造项目
	1
	9.8万



三、报名截止时间：
2024-8-27     17:00
报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2024-8-28 9：30
提交响应文件截止时间：2024-8-28 9：55 
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点
时间：2024-8-28 10：00
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。
	30

	
	
	其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位）。
	

	2
	业绩
（8分）
	供应商具有医疗单位类似项目业绩，需提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）合同复印件，每提供一份得2分，满分8分。
	8

	3
	技术参数
（30分）
	投标人对招标文件设备参数的响应程度进行打分，全部满足招标要求的得30分：有一项负偏离扣 2 分， 扣完为止。 
	30

	4
	实施方案
（8分）
	供应商实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法：
1.实施方案内容优秀，完全符合医院装修改造要求，施工进度非常合理，得8分。
2.实施方案内容良好，基本符合医院装修改造要求，施工进度基本合理，得4分。
3.实施方案内容一般，部分符合医院装修改造要求，施工进度一般，得2分。
未提供不得分。
	8

	5
	质量保证
（8分）
	供应商具有成熟可靠的项目质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证服务质量。评委根据质量保证方案阐述进行综合打分。
项目质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得8分；                                               项目质量管理体系较好、实际操作性一般，保障措施合理，得4分；                                               项目质量管理体系一般、实际操作性弱，保障措施一般，得2分；                                               未提供不得分。
	8

	6
	维修保障
（8分）
	南京地区设有备件库得4分;国内设有备件库得2分(二者不得累计、需提供场地租赁或自有的证明)。
	4

	
	
	南京地区有维修站得4分;国内有维修站得2分(二者不得累计、需提供场地租赁或自有的证明)。
	4

	7
	售后服务
（8分）
	售后服务方案应包含售后响应时间、售后服务内容、服务管理体系、应急预案、培训内容等进行综合评价。
1.方案完备，售后响应时间、服务内容、应急预案、培训等方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得8分；
2.方案基本完整，详细、表述比较清晰、合理，基本可行的，得4分；
3.有方案但较粗略，难以判断可行性的，得2分；
未提供相关内容不得分。
	8

	合计
	100


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求

一、介绍项目概述
我院第三门诊部将进行装修改造，为配合装修改造升级需求，现需要采购一批信息化设备，所需设备参数及服务详见技术要求。
二、项目需求
1.设备清单
	设备
	数量
	参数

	机柜
	2
	1.6米，32U机柜

	网络配线架
	6
	24口网络配线架

	网络模块
	100
	6类打线网络模块

	机柜电源PDU
	2
	PDU插座,10口插孔，电流：10A

	网络交换机
	5
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10GE SFP+端口，2个12GE 堆叠
交流供电
PoE+
包转发率:171Mpps
交换容量:672 Gbps/6.72 Tbps

	光模块收发器
	4
	4个单模单纤千兆光纤收发器

	网络面板（双口）
	40
	　

	硬盘录像机
	1
	 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

	监控存储硬盘
	6
	8TB/台

	监控摄像头
	23
	最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
• 支持人形检测
• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
• 1个内置麦克风
• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

	监控电源线
	3
	190米/卷，2*1.0 电源线

	监控电源30A
	2
	12伏30A监控电源

	无线AC控制器
	1
	WAN：2*GE；LAN：7*GE POE Plus + 1*SFP+；1*Console；吞吐量3Gbps；缺省管理8AP

	无线AP
	6
	1个10/100/1000Mbps电口，1个Console口；
室内放装型（5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO）802.3af供电；
整机Wi-Fi 6（802.11ax）最高速率2.4Gbps +0.575Gbps；
内置智能天线系统。

	门禁系统一体机
	6
	• 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；
• 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
• 支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；
• 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
• 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；
• 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；
• 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；
• 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；
• 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能
• 支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支 持副门口机或围墙机模式；
• 具有统一管理平台 ，实现云门禁，云考勤,云对讲功能配置，实现公网内应用

	功放
	2
	1、8Ω立体声功率：100W×2，4Ω立体声功率：150W×2；
2、冷却方式：风冷；频率响应：20Hz-20kHz；
3、总谐波失真：<0.2%；
4、信噪比：93dB；
5、保护：断路、直流；
6、输入灵敏度/阻抗 
话筒 5-100mv/1Kohm
线路250mv/47kohm
7、音乐音调控制 
低频80Hz 士10dB
高频12KHz+10dB
8、话筒音调控制 
低频80Hz士10dB 
高频.12KHz+10dB
9、输出灵敏度/阻抗 
音箱阻抗 4-16ohm
推荐音箱阻抗 8ohn
10、电源要求：220V/50Hz；
11、机身尺寸（L×W×H）：430X340X130（单位mm）；
12、净重：6.3kg;
13、毛重：7.2kg.

	喇叭音频信号线
	2
	80米/卷，200芯纯铜。

	吸顶式音箱
	6
	8寸吸顶式，8欧，定阻，频率响应：100HZ-20KHZ，功率：40W，灵敏度83dB,安装尺寸240MM，重量1.9KG

	麦克风
	2
	技术指标 
音头：电容音头 
指向性 超指向性 
频率响应 100-18,000 Hz 
高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave 
开路灵敏度 - 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa 
阻抗 250 ohms 
最大输入声压级 135 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 
动态范围 (典型值) 115 dB, 1 kHz at Max SPL 
信噪比 74 dB, 1 kHz at 1 Pa 
幻像电源 11-52V DC, 2 mA typical 
开关 平直, 高通滤波 
重量 191 g 
尺寸 325.0mm X 12.2mm (长度 X 收音头直径) 
输出端子 内置三针XLRM卡农公头 
标配防风绵 



2.其他服务要求
根据我院三门诊整体装修方案进行施工布线，设备安装调试，业务系统对接，并包含实施相关辅材并对两条运营商线路进行移机。
3.报价要求
3.1报价包含完成本项目发生的硬件产品及实施服务、运输装卸、保险、人工、安装、材料及保修期内备品备件、专用工具、技术资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及乙方认为需要的所有费用。
3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
三、商务要求：
★1、交货时间：合同签订后，中标供应商接到采购人通知后15天内完成供货、安装、调试。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新货物。
★2、付款方式：合同签署后，乙方全部货物安装完成并验收合格，完成入库手续后（如需要），甲方支付合同总额的90%。壹年期满（壹年期为全部货物安装完成且验收合格之日起12个月）无质量问题后，一次付清10%余款（无息）。货物有质量问题时，甲方暂扣尾款直至乙方修复好货物或产品缺陷，且乙方须赔偿甲方的经济损失；货物有质量问题，一次性给甲方造成的经济损失达到本合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，甲方有权不予支付尾款，乙方同时须承担修复好货物的责任，如尾款不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方的全部经济损失。
3、质保期：货物验收合格后整机原厂质保不少于3年,质保期内免费提供所有耗材，质保期外提供终身维修服务，软件终身免费升级。
4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有货物的运输、基础架安装、货物安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。送货物时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。
5、维修保证：
（1）维修响应时间：①远程电话支持：电话7×24小时远程支持或软硬件技术问题解决。②故障维护：解决设备运行过程中由于网络、主机系统等原因所产生的广播系统无法正常运行的情况，保障系统的正常运行。需要上门维修的8小时内响应。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机或备件，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。
（2）质保期内，供应商免费更换货物备件耗材，并承担维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。质保期外，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给，供应商维修只收取配件费，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。
（3）维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。
6、质保期内保养：
1）对货物及相关配套货物作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（货物清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对货物的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于4次。
2）对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证货物正常使用。
3）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件及耗材。
7、免费提供货物的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
8、系统建设建议：系统在运行过程中，不定期地向院方提供广播系统优化建议方案。
9、文档管理：提供和完善相关服务工作文档（常见问题的解决方法说明）。
10、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
11、货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。
12、提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。
13、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。
14、如果采购人需要，供应商应当承诺：
（1）投标系统、投标产品能免费与南京市口腔医院集成平台或相关业务系统对接。
（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。
备注：本项目商务要求和★为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。

附件1： 
                            货物配置清单
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附件2：
                       货物耗材及维修配件价格表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








第四章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：                 
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               
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应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 应答项目核心产品及主要产品一览表
7、 应答项目供货一览表
8、 技术条款偏离表
9、 商务条款偏离表
10、 项目实施、集成、实施方案（若有）
11、 服务与承诺
12、 耗材及维修配件价格表
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日



目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院采购中心：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日
法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件




目录三、报价表
目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；


附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日




附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院采购中心：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）

