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二O二五年四月

第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就标识标牌维保服务进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2025CG031
2.项目名称：标识标牌维保服务
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 

	序号
	名   称
	限价/万元
	备注

	1
	标识标牌维保服务
	9.8
	



二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：
2025-04-10  17:00
报名联系人姓名：王老师  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2025-04-11  9:30
提交响应文件截止时间：2025-04-11  9:55
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

六、采购时间和地点
时间：2025-04-11  10:00
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 评标标准
	评审
条款
	评审项
	分值
	评审细则

	1
	价格
	40
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它应答人的价格分统一按照以下公式计算：应答报价得分=（评标基准价/该应答人的应答报价）×40分。分值保留小数点后2位。

	2
	应答人履约能力
	3分
	根据应答人具有完成本项目的相关设备的情况进行评分，每提供一个专业设备得1分，最多得3分。
（提供设备购买发票复印件、相应图片）

	
	
	2分
	根据应答人具有完成本项目的专业技术人员的情况进行评分，每提供一名专业技术人员得1分，最多得2分。（提供相应证明材料及投标前半年任意一个月的社保证明并加盖公章）

	
	
	10
	应答人具有2022年1月1日以来类似医院服务业绩的，每提供1个得2分，最多得10分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体）。

	4
	功能参数及商务要求等响应情况 
	4
	应答产品对采购文件具体需求的响应程度：全部响应即满足采购文件功能技术参数及商务要求等的得4分，参数有负偏离的每项扣2分，扣完为止。（应答人需按照本采购文件第三章采购需求在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）

	5
	项目实施方案
	10
	应答人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。方案完善、可行性强的得10分，方案完较善、可行性较强的得6分，方案不完善、可行性不强的得1分，未提供的不得分。

	6
	项目验收方案
	10
	应答人应根据采购文件要求提供具体详实的项目验收方案。方案完善、可行性强的得10分，方案完较善、可行性较强的得6分，方案不完善、可行性不强的得1分，未提供的不得分。

	7
	售后服务方案
	10
	应答人根据采购文件要求提供具体详实的售后服务方案。方案内容具体详实的得10分，方案内容较具体详实的得6分，不符合采购文件要求及未提供的不得分。

	8
	应急响应服务
	6
	采购人若出现紧急情况，需向服务单位临时委派任务，中标人需在2小时内与采购人明确具体数量及要求，尽快将标识标牌等产品送到我院指定位置。承诺能在6小时内完成任务，得3分；承诺能在12小时以内完成任务，得1分；承诺超过12小时才能送到的不得分。应答人需提供承诺书并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。

	
	
	
	应答人半小时以内可以到医院踏勘现场的得3分，四十五分钟以内可以到医院踏勘现场的得2分，一小时以内可以到医院踏勘现场的得1分。应答人需提供承诺书并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。

	9
	质保期
	5
	满足采购文件最低要求的得基本分3分；每增加一年质保加1分，满分5分。



说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求
一、服务需求
响应时间：7X24小时指定专人电话服务值守，15分钟及时响应，60分钟拿出解决方案，180分钟服务人员抵达现场实质性响应需求，2-5个工作日完成维修制作、备品备件安装和调试，效果不低于原来的导视效果。
服务期限：一年。合同期满后，采购方有权根据考核结果，决定是否续签或重新采购，但合同总期限累计不超过叁年，续签不得超过2次。
二、项目清单


所有项目单价总和为本项目的应答报价。
三、质保要求
质保期不少于2年。
四、报价要求
1.本项目按照固定单价方式采购，投标单价在服务年度内不做调整，所有市场风险由供应商承担。
2.本次报价为含税价，包括但不限于维护保养所需要的人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费等所有费用。
五、结算方式
1.本项目为固定单价合同，按实结算。采购人每半年结算一次，结算时间为付款周期次月，成交应答人应于15日前将相应发票及付款申请交采购人，采购人收到付款申请后30日内，按实际清单数量及合同约定支付完成费用的97%，剩余3%在质保期满后一次性结清。
2.如果因采购人需求，出现标识标牌维保清单外的产品或服务，采购人有权进行市场询价，供应商应按市场价给予采购人优惠。   
3.本项目预算金额9.8万元，中标供应商年度累计付款金额不得超过9.8万元。
★六、保密要求
根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

备注：
1、 本章商务部分要求及带星号（“★”）的技术要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。
第四章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：  （包   ）      
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置
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应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 技术条款偏离表
7、 商务条款偏离表
8、 项目实施、集成、实施方案（若有）
9、 服务与承诺
10、 应答需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式
                                 开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	应答总价（人民币，大写）
	元

	应答货物中有无进口产品
	有       无


供应商名称:                                                  （盖章）
1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

目录五、分项报价表格式
                           分项报价表
格式参照项目内容清单或自拟



目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；
2、如果行数不够，请自行增加。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

                     服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料


                 应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市口腔医院：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
[bookmark: _GoBack]其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）
标识标牌维保清单.xlsx
Sheet1

		类别		实景图示		序号		名称		制作工艺		单位		单价（元）		备注

		金属导视牌系列				1		室内悬挂式指示牌		院内现有,1400mm*200mm（如图）铝制烤漆悬挂导视牌,内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		面				单面内容更换,一块两面,拆卸安装到位

						2		电梯口墙贴标识		大 2000mm*900mm  铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										中 1500*500    铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										小  1200*500  铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										单条尺寸56cm*890mm 铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		条				单条更换内容插牌 以原有尺寸为准 

										单条尺寸56cm*490mm 铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		条				单条更换内容插牌 以原有尺寸为准

								内容文字调换,写真贴		依指定内容覆盖更换,采用写真贴,条式		条				单条内容更换,拆卸安装到位

						3		楼层指示标识		1200*900mm，铝制围边烤漆导视牌		块				原有标识拆卸；重新制作新标识并安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		面				单块平面内容更换,安装调试到位

						4		办公类门牌（侧挂墙式）		250mm*100mm铝制烤漆侧挂式导视牌,双面内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		块				单面内容更换,一块两面,安装到位,质保2年

						5		发光悬挂指示灯牌		1200mm*350mm，参照院内所有尺寸与材质；统一单价,内置LED灯源,亚克力吸塑面板		只				原有灯牌拆卸；重新制作新灯牌并安装调试到位

						6		内容更换调整		表面文字三本即时贴雕刻		面				调试安装到位

						7		内置灯源调换		飞利浦品质灯源调换		套				调试安装到位

						8		老楼平面指示牌		1.0mm不锈钢，折弯焊接打磨,汽车烤漆皮,正面5MM透明亚克力面罩		只				重新制作,拆卸安装调试到位

								老楼平面指示牌内容		内容调换,5MM背面UV或者更换原内置印刷模板		块				更换调试

						9		楼号铜字		1.0mm厚钛金不锈钢围边金属字 围边厚度3CM		米				所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格

						10		更换内容		1.0mm厚钛金不锈钢围边金属字 围边厚度3CM		米				重新制作,所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格,质保2年

						11		高空安装服务		高空安装服务		次				需委派有专业认证的人员安装

						12		亚克力发光指引立牌		2350*570mm，金属不锈钢烤漆面板,内置LED灯源		个				重新制作,拆卸安装调试到位

										1850*570mm，金属不锈钢烤漆面板,内置LED灯源		个				重新制作,拆卸安装调试到位

						13		文字更换		表面文字5MM蓝色黄色烤漆		米				重新制作,所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格,安装调试到位

						14		灯源,变压设备,电线,		更换维护		套				更换、维护发光部分,使其正常工作,维护

		不干胶雕刻系列				15		不干胶雕刻制作增加/更换,选用山本品牌即时贴		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				按整体长宽比例计算,重新制作,拆卸安装调试到位

										300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				按整体长宽比例计算,重新制作,拆卸安装调试到位

						16		玻璃腰线		高度参照现有尺寸		米				重新制作,玻璃透明膜，UV打印,拆卸安装调试到位

		亚克力UV雕刻系列				17		墙贴提示牌大箭头部分		5MM亚克力烤漆制作		平米				按整体长宽比例计算,原有提示牌拆卸，重新制作的新提示牌安装调试到位

						18		中英文小字部分		5MM亚克力烤漆制作		米				按整体长宽比例计算,原有内容拆卸，重新制作的新内容安装调试到位

						19		内容补缺更换		箭头部分/文字部分  5MM亚克力烤漆制作		米				根据所换部位,参照以上两种计算方式，完成原有内容拆卸，并将新内容安装调试到位

						20		办公类门牌（贴门式）		300mm*120mm  5MM厚透明亚克力背面UV文字内容,带背胶保护		块				整块更换,重新制作,安装调试到位

						21		亚克力标识牌		3mm透明亚克力背面UV打印,增加背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						22		亚克力标识牌		5mm透明亚克力背面UV打印,增加背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						23		电梯内指示牌		850*1000mm  5MM厚透明亚克力背面UV文字内容,带背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						24		电梯口门头编号		15mm厚亚克力VI蓝色烤漆工艺		套				每个电梯门处的内容为一套,所有文字高度加起来为总长度按元/米为单位计算价格,重新制作,安装调试到位

						25		内容更换调整		15mm厚亚克力VI蓝色烤漆工艺		米				每个电梯门处的内容为一套,所有文字高度加起来为总长度按元/米为单位计算价格,重新制作,安装调试到位

						26		双色雕刻版		300mm*120mm  2mm厚双色板材质,雕刻洗钎		块				整块更换,重新制作,安装调试到位

						27		透明亚克力悬挂指示牌		悬挂安装		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						28		地下停车场方向指示牌		参照院内所有尺寸、材质，统一单价		个				型材雕刻烤漆，内置光源

		投影导视设备				29		投影地屏		1楼大号 2*2m 		组				重新制作,包含投影仪、投影胶片、地贴,安装调试 

						30		投影地屏		5楼 1*1m		组				重新制作,包含投影仪、投影胶片、地贴,安装调试 

						31		耗材>投影胶片		投影仪更换内容专用定制胶片		个				更换调试

						32		耗材>投影地屏用地贴		2M*2M 一层大厅用地板垫光用		块				重新制作,安装拆除调试 

						33		耗材>投影地屏用地贴		1M*1M 其他楼层用地板垫光用		块				重新制作,安装拆除调试 质保1年

		车贴写真透明膜反光膜系列				34		室内写真		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						35		室内写真		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						36		黑胶车贴		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						37		黑胶车贴		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						38		黑胶车贴敷斜纹膜		用于地面标识		平米				重新制作,安装拆除调试 

						39		反光膜		用于管道标贴，按照字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						40		透明膜		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						41		透明膜		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

		立体水晶字				42		5+1mm拉丝板双色板水晶字		用于门诊墙面，字高约8cm		个				重新制作,安装拆除调试 

						43		8+3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						44		5+3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						45		3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

		发光字及门头				46		2毫米铝板9mm灯珠发光字		用于本部楼立面发光字，字壳、灯光、电源维修		次				维修,安装拆除调试 

						47		2毫米铝板9mm灯珠发光字		用于本部楼立面发光字，按字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						48		亚克力背发光字		用于分门诊背景墙，按字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						49		不锈钢围边亚克力发光字		用于分部门头发光字，重新制作，字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						50		不锈钢围边亚克力发光字		用于分部门头发光字不亮维修		次				字壳和灯珠电源维修，调试

						51		铝塑板门头		门头铝塑板维修损坏及顶部防水、按面积计算		平方				重新制作,安装拆除调试 

		其他				52		墙面标识		软磁uv打印		平方				不限于此内容，制作、安装

						53		警示告知牌		kt板敷写真		平方				重新制作,安装拆除调试 

						54		不锈钢金属烤漆字		文化墙面标语文字等按照字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						55		喷漆模板		金属喷漆模具		平方				重新制作,包含喷漆 

						56		不锈钢立牌造型		普通不锈钢造型按展开面积计算		平方				重新制作,安装拆除调试 

						57		电源400w		电源400w，用于发光字		个				重新换新,安装拆除调试 

		上述所有材料实际制作过程中如遇单位尺寸变化，以清单内该材料单价尺寸按比例放大、缩小计算，所有新更换或重新制作物品质保期为2年、维修物品质保1年。

		上述单价为全费用单价，已包括运费、税金等费用。工程量根据现场实际发生结算。

		响应时间：7X24小时指定专人电话服务值守，15分钟及时响应，60分钟拿出解决方案，180分钟服务人员抵达现场实质性响应需求，2-5个工作日完成维修制作、备品备件安装和调试，效果不低于原来的导视效果。







Sheet2





Sheet3





oleObject1.bin



image1.emf



oleObject2.bin



image2.emf



oleObject3.bin



image3.emf



image4.png

Ery E e






image13.png

4

FRK(HRL

% | Water Supply

»
R

™~
Npe
Ep 8






image14.png

LD







image15.png







image16.png







image17.png







image18.jpeg







image19.jpeg







image20.png







image21.jpeg

§ we | lE-e-)E
LR ———






image22.png

Pay
=5
Polyclinic 1







image5.jpeg







image23.jpeg







image24.jpeg

MRS E i—

MR R —






image25.png

MMl Treatament Room*

ofai2ll Equipment room -
Sl Disposal Room






image26.png

Yone £






image27.png







image28.png

B He R






image29.png

BERGEGRME TR

NN s=miice

Nanjing Stomatological Hospital
Medical School of Nanjing University







image30.png

wteeems
.........

Bz =

ERHEUVITE

T

.....







image31.png







image6.png







image32.png

A fEE SR

EWIREH N ER/E,

REE

S8 1a=5nyERE,
Cl, a]i_ﬂ?ﬂ#\\ MERE T .

HEER

Bh 47 F1 Y 2 4k 32

HANBLERHEE.,
PPk , BRI

H’] BN L.'[.:\ J‘$\

Chlorine

IXnt, ™&E HT—&SU@
REME, =

%U,‘%&EEF\ &Hk\
ERLIP, BE. &
. ER

MZE@ERAL, FHk
sk, BERGEN
WNo







image33.png







image34.png







image35.png

FEF

PARKING







image36.png







image37.png







image38.png

S500mm

Jil 5 H 2 7t

stLsangenan

A (A

IS AN

330mm
i ET NS

IS AN

IS AN

IS AN







image7.png

100

S

BESEVIES , RESHEUVITE







image8.png







image9.png







image10.png







image11.png







image12.png

S| wsene [)(8)








image1.emf
标识标牌维保清单. xlsx


标识标牌维保清单.xlsx
Sheet1

		类别		实景图示		序号		名称		制作工艺		单位		单价（元）		备注

		金属导视牌系列				1		室内悬挂式指示牌		院内现有,1400mm*200mm（如图）铝制烤漆悬挂导视牌,内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		面				单面内容更换,一块两面,拆卸安装到位

						2		电梯口墙贴标识		大 2000mm*900mm  铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										中 1500*500    铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										小  1200*500  铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

										单条尺寸56cm*890mm 铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		条				单条更换内容插牌 以原有尺寸为准 

										单条尺寸56cm*490mm 铝制型材烤漆平面镶嵌条式导视牌 内容印刷		条				单条更换内容插牌 以原有尺寸为准

								内容文字调换,写真贴		依指定内容覆盖更换,采用写真贴,条式		条				单条内容更换,拆卸安装到位

						3		楼层指示标识		1200*900mm，铝制围边烤漆导视牌		块				原有标识拆卸；重新制作新标识并安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		面				单块平面内容更换,安装调试到位

						4		办公类门牌（侧挂墙式）		250mm*100mm铝制烤漆侧挂式导视牌,双面内容印刷		块				重新制作,安装调试到位

								内容更换调整（黑胶贴）		依指定内容覆盖更换,采用黑胶贴,印刷等方式		块				单面内容更换,一块两面,安装到位,质保2年

						5		发光悬挂指示灯牌		1200mm*350mm，参照院内所有尺寸与材质；统一单价,内置LED灯源,亚克力吸塑面板		只				原有灯牌拆卸；重新制作新灯牌并安装调试到位

						6		内容更换调整		表面文字三本即时贴雕刻		面				调试安装到位

						7		内置灯源调换		飞利浦品质灯源调换		套				调试安装到位

						8		老楼平面指示牌		1.0mm不锈钢，折弯焊接打磨,汽车烤漆皮,正面5MM透明亚克力面罩		只				重新制作,拆卸安装调试到位

								老楼平面指示牌内容		内容调换,5MM背面UV或者更换原内置印刷模板		块				更换调试

						9		楼号铜字		1.0mm厚钛金不锈钢围边金属字 围边厚度3CM		米				所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格

						10		更换内容		1.0mm厚钛金不锈钢围边金属字 围边厚度3CM		米				重新制作,所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格,质保2年

						11		高空安装服务		高空安装服务		次				需委派有专业认证的人员安装

						12		亚克力发光指引立牌		2350*570mm，金属不锈钢烤漆面板,内置LED灯源		个				重新制作,拆卸安装调试到位

										1850*570mm，金属不锈钢烤漆面板,内置LED灯源		个				重新制作,拆卸安装调试到位

						13		文字更换		表面文字5MM蓝色黄色烤漆		米				重新制作,所有文字高度加起来为总长度，按元/米为单位计算价格,安装调试到位

						14		灯源,变压设备,电线,		更换维护		套				更换、维护发光部分,使其正常工作,维护

		不干胶雕刻系列				15		不干胶雕刻制作增加/更换,选用山本品牌即时贴		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				按整体长宽比例计算,重新制作,拆卸安装调试到位

										300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				按整体长宽比例计算,重新制作,拆卸安装调试到位

						16		玻璃腰线		高度参照现有尺寸		米				重新制作,玻璃透明膜，UV打印,拆卸安装调试到位

		亚克力UV雕刻系列				17		墙贴提示牌大箭头部分		5MM亚克力烤漆制作		平米				按整体长宽比例计算,原有提示牌拆卸，重新制作的新提示牌安装调试到位

						18		中英文小字部分		5MM亚克力烤漆制作		米				按整体长宽比例计算,原有内容拆卸，重新制作的新内容安装调试到位

						19		内容补缺更换		箭头部分/文字部分  5MM亚克力烤漆制作		米				根据所换部位,参照以上两种计算方式，完成原有内容拆卸，并将新内容安装调试到位

						20		办公类门牌（贴门式）		300mm*120mm  5MM厚透明亚克力背面UV文字内容,带背胶保护		块				整块更换,重新制作,安装调试到位

						21		亚克力标识牌		3mm透明亚克力背面UV打印,增加背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						22		亚克力标识牌		5mm透明亚克力背面UV打印,增加背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						23		电梯内指示牌		850*1000mm  5MM厚透明亚克力背面UV文字内容,带背胶保护		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						24		电梯口门头编号		15mm厚亚克力VI蓝色烤漆工艺		套				每个电梯门处的内容为一套,所有文字高度加起来为总长度按元/米为单位计算价格,重新制作,安装调试到位

						25		内容更换调整		15mm厚亚克力VI蓝色烤漆工艺		米				每个电梯门处的内容为一套,所有文字高度加起来为总长度按元/米为单位计算价格,重新制作,安装调试到位

						26		双色雕刻版		300mm*120mm  2mm厚双色板材质,雕刻洗钎		块				整块更换,重新制作,安装调试到位

						27		透明亚克力悬挂指示牌		悬挂安装		平米				整块更换,重新制作,安装调试到位

						28		地下停车场方向指示牌		参照院内所有尺寸、材质，统一单价		个				型材雕刻烤漆，内置光源

		投影导视设备				29		投影地屏		1楼大号 2*2m 		组				重新制作,包含投影仪、投影胶片、地贴,安装调试 

						30		投影地屏		5楼 1*1m		组				重新制作,包含投影仪、投影胶片、地贴,安装调试 

						31		耗材>投影胶片		投影仪更换内容专用定制胶片		个				更换调试

						32		耗材>投影地屏用地贴		2M*2M 一层大厅用地板垫光用		块				重新制作,安装拆除调试 

						33		耗材>投影地屏用地贴		1M*1M 其他楼层用地板垫光用		块				重新制作,安装拆除调试 质保1年

		车贴写真透明膜反光膜系列				34		室内写真		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						35		室内写真		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						36		黑胶车贴		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						37		黑胶车贴		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						38		黑胶车贴敷斜纹膜		用于地面标识		平米				重新制作,安装拆除调试 

						39		反光膜		用于管道标贴，按照字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						40		透明膜		300mm*300mm以内（包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

						41		透明膜		300m*300mm以上（不包含300mm）		平米				重新制作,安装拆除调试 

		立体水晶字				42		5+1mm拉丝板双色板水晶字		用于门诊墙面，字高约8cm		个				重新制作,安装拆除调试 

						43		8+3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						44		5+3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						45		3mm亚克力水晶字		根据字体高度计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

		发光字及门头				46		2毫米铝板9mm灯珠发光字		用于本部楼立面发光字，字壳、灯光、电源维修		次				维修,安装拆除调试 

						47		2毫米铝板9mm灯珠发光字		用于本部楼立面发光字，按字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						48		亚克力背发光字		用于分门诊背景墙，按字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						49		不锈钢围边亚克力发光字		用于分部门头发光字，重新制作，字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						50		不锈钢围边亚克力发光字		用于分部门头发光字不亮维修		次				字壳和灯珠电源维修，调试

						51		铝塑板门头		门头铝塑板维修损坏及顶部防水、按面积计算		平方				重新制作,安装拆除调试 

		其他				52		墙面标识		软磁uv打印		平方				不限于此内容，制作、安装

						53		警示告知牌		kt板敷写真		平方				重新制作,安装拆除调试 

						54		不锈钢金属烤漆字		文化墙面标语文字等按照字高计算		cm				重新制作,安装拆除调试 

						55		喷漆模板		金属喷漆模具		平方				重新制作,包含喷漆 

						56		不锈钢立牌造型		普通不锈钢造型按展开面积计算		平方				重新制作,安装拆除调试 

						57		电源400w		电源400w，用于发光字		个				重新换新,安装拆除调试 

		上述所有材料实际制作过程中如遇单位尺寸变化，以清单内该材料单价尺寸按比例放大、缩小计算，质保期不少于2年。

		上述单价为全费用单价，已包括运费、人工费、差旅费、税金等所有与本项目有关的一切费用。工程量根据现场实际发生结算。

		响应时间：7X24小时指定专人电话服务值守，15分钟及时响应，60分钟拿出解决方案，180分钟服务人员抵达现场实质性响应需求，2-5个工作日完成维修制作、备品备件安装和调试，效果不得低于原来的导视效果，须符合采购人的要求。
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