  竞争性谈判文件
	项目编号：NJKQ-2019S044

项目名称：密集架等 


南京市口腔医院医疗设备科
二○一九年八月

第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就密集架等进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2019S044

2.项目名称：密集架等

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	手动密集架
	95立方米
	10
	院办
	

	2
	技工室边台
	1批
	10
	修复工艺科
	

	3
	电增容
	1
	8
	第一门诊部
	最低价


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2019-08-13  17:00

联系人姓名：沈启建

联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2019-08-14  14:15
提交响应文件截止时间：2019-08-14  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院1511办公室
五、招标时间和地点

时间：2019-08-14  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1601会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第2章 评标标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2.1
	技术
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打★号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	2.2
	
	评委根据投标产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得4分-5分，良得2分-3分，一般得1分。
	5

	3.1
	服务
	华东地区设有备件库得5分；国内设有备件库得2分（二者不得累计）。
	5


	3.2
	
	华东地区有维修站得5分；国内有维修站得2分（二者不得累计）。
	5

	3.3
	
	不满足招标文件要求的不得分，满足招标文件要求的得2分，每增加1年制造厂商提供的质保加1分，本项最高分5分。
	5

	4
	业绩
	产品生产厂商具有省市级以上单位中标记录，且提供合同复印件，每提供一份得1分，满分8分。
	8

	5
	信用南京
	三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的得5分。
	5

	6
	对招标文件的响应程度
	评委根据投标文件对招标文件的响应程度评分，优得4分，良得2分，一般得1分。
	4

	7
	标书制作情况
	评委根据标书制作情况评分，优得3分，良得2分，一般得1分。
	3


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 招标项目的技术规格、要求和数量等
包一、手动密集架
	设备
名称
	设备装置
	材料规格
	技术参数
	采用
标准
	参考（品牌）

厂家
	性能说明

	轨道
	轨道座
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面镀塑，分段式结构。

	
	轨道
	20*20mm
	实心方钢
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	底盘
	底梁、轴承档、加紧块
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	架体
	立柱
	1.5mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑。

	
	搁板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	分隔板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	挂板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	门面
	门框
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑，配名牌专用锁具。

	
	门板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	门锁
	方型锁
	拉扣式
	/
	望通/上海前进/NTC
	

	
	定位模块
	ABS
	注塑件
	/
	国优产品
	

	侧护板
	侧护板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	门面平整，表面亚光喷塑。

	防护装置
	防震、防尘装置
	30 mm
	磁性冰箱门吸条
	/
	海尔冰箱厂/北京冰箱厂/上菱冰箱厂
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

	
	防尘板、防鼠板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	防倾倒装置
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	传动装置

	轴承
	P204
	E级
	GB1285
	哈尔滨轴承厂/张家港轴承厂
	精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好

	
	实心轴
	Ф20
	45#精钢
	GB699
	宝钢/鞍钢/武钢
	传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。

	
	连接钢管
	Ф25*2.5
	无缝钢管
	GB699
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	铁滚轮
	HT20-40铸铁
	灰铸铁
	GB9439
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	链轮
	ZG45
	滚轮精致
	GB1135
	宝钢/鞍钢/武钢
	

	
	摩托车链条
	FR420
	Ф8.5节距12.7
	GB1244
	盾牌链条厂/恒昌链条厂/张家港AAA链条厂
	

	
	摇手体总成
	摇手体
	ZG45、采用无级耦合技术
	双向超越变速离合器结构，复位快、不打滑
	/
	国优产品
	手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带其他把手。

	
	
	滚珠轴承
	/
	
	/
	哈尔滨轴承厂/张家港轴承厂
	

	制动装置
	侧列锁定装置
	808锁
	密集柜专用锁
	/
	望通/上海前进/NTC
	每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。

	
	中列制动装置
	ABS专用滑块
	/
	/
	八益自制
	

	表面处理
	高压静电喷塑
	环氧型聚脂混合粉
	HYBRID
	/
	阿克苏·诺贝尔·长城/杜邦·华佳
	采用全自动喷塑流水线作业。

	
	前处理药剂
	ZN系磷化
	FRE-9001E
	/
	上海祥和磷化
	

	
	纯水洗
	
	电导率≤10μs
	常温
	/
	


包二、技工室边台
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1.主体：
（1）边柜柜体全部选用304不锈钢板，每个柜体最下方的踢脚板和柜体为一体，柜体脚为耐腐蚀尼龙调节脚，可根据客户要求设置成内置隐藏式垃圾桶。
（2）主体框架静态承重＞380kg。
2.台面：
台面原材料选用高光乱花纹医用不锈钢，水槽与台面为整体无缝焊接，前有止水功能，见光面圆弧处理，并且长度不受限制，环保、无后遗症，后挡水高度为十公分（防止水溅到墙上），根据客户需求在十公分挡水上可安装高压水枪或高压气枪。台面宽度和高度（包括孔位）可根据客户设备大小以及要求进行调整。
3.抽屉轨道：

选用带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合6万次以上。
4.铰链开关：
铰链，SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。
5.龙头及水池：
水龙头、上下水部件选用辉煌牌、九牧牌、中宇牌等优质品牌水龙头，水龙头表面采用镀铬处理，全铜材质，耐酸碱，耐锈蚀。
不锈钢水槽选用厚度为1.2mm的医疗专用水池，长500mm宽450mm高270mm，下水孔与水槽一体成型（具有不漏水的作用）。
6.垃圾投放口：垃圾桶置于柜体内，操作方便，避免二次污染，垃圾投放口带盖1个。
7.拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
包三、一门诊电增容工程
（一）工程概况：

口腔医院第一门诊部工程，所需配电设备、材料及配套安装调试服务，具体内容包括电缆敷设、电缆沟开挖、计量箱安装、调试，验收。

（二）工程招标范围:

    本工程为交钥匙工程，中标人须通过供电部门验收，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜。

（三）工程量清单编制依据: 

1、甲方提供的施工图、配电技术参数、招标要求

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014）

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

6、建筑业营改增苏建价［2016］154号、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价［2019］178号

（四）暂列金额：未计取。

（五）专业工程暂估价、材料暂定价（无）

（六）编制说明：

1、人工工资单价执行苏建函价【2019】142号文件。
2、材料单价参照《南京工程造价管理》2019年第4期，无信息价的按照市场价

3、由组合箱变至新增计量箱。电缆沟总长110米（500*800），新放电缆YJV22-4*35+1*16总长100米。电缆敷设结束后需恢复原有绿化及道路（宽5米，面包砖）。
4、新增配电箱1台，内配200A、150A、100A空开各一只。
5、由新增计量箱敷设电缆yjv-5*10MM2(2路)和YJV-5*16至原#1、2、3配电箱，各7米。
6、具体详见材料采购清单。                          
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	电缆沟、地沟
	1.土壤类别:一、二类土
2.沟截面净空尺寸:500*800
3.垫层材料种类、厚度:细沙
	m
	100
	
	
	

	2
	拆除及恢复路面
	1.路宽5米
2.面包砖拆除及恢复
	m2
	2.5
	
	
	

	3
	电力电缆
	1.型号:yjv22-4*35+1*16
2.规格:35mm2
3.敷设方式、部位:直接埋地敷设
	m
	110
	
	
	

	4
	电力电缆头
	1.型号:4*35+1*16
2.规格:热缩终端
	个
	2
	
	
	

	5
	新增计量箱至原#1配电箱电缆
	1.型号:yjv-5*10
2.敷设方式、部位:排管敷设
	m
	7
	
	
	

	6
	电力电缆头
	1.型号:5*10
2.规格:热缩终端
	个
	2
	
	
	

	7
	新增计量箱至原#2配电箱电缆
	1.型号:yjv-5*10
2.敷设方式、部位:排管敷设
	m
	7
	
	
	

	8
	电力电缆头
	1.型号:5*10
2.规格:热缩终端
	个
	2
	
	
	

	9
	新增计量箱至原#3配电箱电缆
	1.型号:yjv-5*16
2.敷设方式、部位:排管敷设
	m
	7
	
	
	

	10
	电力电缆头
	1.型号:5*16
2.规格:热缩终端
	个
	2
	
	
	

	11
	电缆槽盒
	
	m
	4
	
	
	

	12
	防火堵洞
	1.材质:不燃柔性材料
2.部位:箱变及表箱
	处
	2
	
	
	

	13
	混凝土结构开孔
	1.孔径:10
2.深度:250mm
	个
	2
	
	
	

	14
	计量箱
	1.型号:1000*800
2.安装方式:明装
	台
	1
	
	
	

	15
	空气开关
	1.型号:200A、150A、100A
2.规格:4P
	个
	3
	
	
	

	16
	计量表计安装
	1.表计由供电局提供
	套
	1
	
	
	

	17
	计量表计申领服务
	
	项
	1
	
	
	


二、商务部分

（一）交付要求

1、交货时间：合同签订后10天内。整机出厂日期为最新。
2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
（二）服务要求

1、质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后整机保修期≥1年；终身维修。 
2、售后服务：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
*3、提供主要配件维修价格以及耗材价格。

（三）验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（四）付款条件：

软件类：软件安装调试合格后支付合同总额的90%；1年后支付合同总额的10%。
设备类：货到验收后支付合同总额的50%；设备安装调试合格2月后支付合同总额的45%；1年后支付合同总额的5%。
第四章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号：  （包   ）      
投标货物名称：                

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 分项报价表

6、 投标项目核心产品及主要产品一览表

7、 投标项目供货一览表

8、 技术条款偏离表

9、 商务条款偏离表

10、 项目实施、集成、实施方案（若有）

11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、中小企业声明函格式

            附件二、无重大违法记录声明格式

            附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市口腔医院医疗设备科

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗设备科：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件（不得缺项）

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 2017年度的财务报表（2018年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；
3) 2018年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6) 投标人需登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记后打印本公司的信用报告，随附在投标文件中。提供查询结果截图。
7) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
8) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
9) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
10) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
11) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；
目录五、分项报价表格式

                           分项报价表

	项目名称： 
	项目编号：             

	 序号 
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。

  2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报投标产品分项报价中总价最高的两个产品）

	项目名称：
	项目编号：             
	

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单
目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

	项目名称：
	项目编号：               

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录九、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录十、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

                     服务与承诺
目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗设备科：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗设备科：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
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