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南京市口腔医院采购中心

二O二三年八月
第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就牙周手术器械包项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2023CG049
2.项目名称：牙周手术器械包
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	是否接受进口

	1
	牙周手术器械包
	2套
	4.2
	是

	2
	牙周手术器械包
	1套
	2.4
	是



二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：
2023-08-14     17:00
报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620163
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2023-08-15 9:30      
提交响应文件截止时间：2023-08-15 10:00
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点
[bookmark: _GoBack]时间：2023-08-15 10:00
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。
	30

	
	
	其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位）
	

	2
	技术
	设备技术参数全部满足采购要求的得满分30分；打★号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打★号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	3
	业绩
	产品生产厂商具有省市级以上单位中标记录，且提供合同复印件，每提供一份得1分，满分4分。
	4

	4
	市场认可
	评委根据应答产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得6分，良得4分，一般得32分。
	6

	5.1
	服务
	华东地区设有备件库得5分；国内设有备件库得2分（二者不得累计）。
	5

	5.2
	
	华东地区有维修站得5分；国内有维修站得2分（二者不得累计）。
	5

	5.3
	
	评委依据服务管理制度、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等承诺情况酌情打分。
	10

	6
	对采购文件的响应程度
	评委根据应答文件对采购文件的响应程度评分，优得5分，良得3分，一般得1分。
	5

	7
	标书制作情况
	评委根据标书制作情况评分，优得5分，良得3分，一般得1分。
	5

	合计
	100


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求
一、采购内容：

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	是否接受进口

	1
	牙周手术器械包
	2套
	4.2
	是

	2
	牙周手术器械包
	1套
	2.4
	是




二、技术要求：
（一）牙周手术器械包2套（每套配置）
	名称
	数量
	参数

	口镜
	1
	中空粗柄，带防滑纹，可配套多种口镜。

	口镜
	1
	高清口镜头，镜面镀铑防雾，圆形，直径24mm；用于手术间接视野及照明，配合口镜柄使用 

	牙用镊
	1
	不锈钢材质，工作端特殊处理，双弯定位且带齿，精确的咬合度，使夹持更有力

	牙探针
	1
	一端为扁平型刻度探针，刻度位1-15,每1mm一个刻度，一端为钩型通用尖探针

	牙用手术刀
	1
	圆形手柄设计，符合人体工学，易于握持，使操作更灵活，且柄的表面光滑易于清洁

	牙龈刀
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，刃面比一般龈切刀薄30%，刀刃更适合在后牙区使用

	牙用分离器
	1
	一端为精细的骨膜分离器，特别适合牙间区牙龈乳头的精细分离，另一端科分离未彻底切断的组织

	刮治器
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，颈部带弯，用于牙槽窝、根尖区清创

	牙用分离器
	1
	一端为菱形设计，利于分离龈乳头部位，一端为椭圆形，分离半厚瓣

	剔挖器
	1
	刮匙、 双头设计，椭圆形工作端，头部≧1.8mm，用于细小部位去腐

	刮治器
	1
	Younger－good刮治器，可用于暴露的根面，去除所有的附着物，抛光表面

	洁治器
	1
	镰型洁治器，锋利可修磨。一端是颈部拉长的勺型刮匙，一端是镰型。

	洁治器
	1
	超薄镰型设计，颈部有特殊弯角，更适合后牙和连接区

	牙用挫
	1
	牙齿邻面使用，推或拉的动作用于平整根面，也可用于骨的修整 成型

	持针钳
	1
	全长≧15cm，嵌入式关节，工作端含钨钢合金镶片，耐磨夹持力强，更持久，可夹持3-0到6-0缝线缝针 

	搅拌杯
	1
	不锈钢材质，用于取放和调拌骨粉等材料，把手可扣于手指，不易掉下

	吸引头
	1
	 ≦2mm直径，更利于进入术区，大角度设计，放止干扰医生术野 

	牙科剪
	1
	buser，一端为菱形设计，利于分离龈乳头部位，一端为椭圆形，分离半厚瓣

	牙科剪
	1
	双弯组织剪刀  S14SC 一端为椭圆形，分离半厚瓣；一端为矩形平板，用于牵拉组织及口角

	组织镊
	1
	≧18cm长度，特殊镀层，显微镜下不反光，圆形手柄设计，更利于精准临床操作

	唇颊牵开器
	1
	夹面拉钩， 多用途颊面拉钩，两端分别可用于颊面与手术瓣区

	唇颊牵开器
	1
	牵拉口角，握持更方便，舒适度增加，简单结构保证术野更大

	器械盒挂夹
	2
	用于将持针器，剪刀固定在器械合上。

	器械盒
	1
	器械盒一个：一体压铸无焊接点，可以装16支器械，并且带隔断区域可以装其他杂物。

	刮治器
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，用于牙槽窝、根尖区清创，也可用来输送骨移植材料







（二）牙周手术器械包1套

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	器械盒
	1
	器械盒一个：一体压铸无焊接点，可以装16支器械，并且带隔断区域可以装其他杂物。

	2
	金属器械盒器械夹 
	1
	用于将持针器，剪刀固定在器械合上。

	3
	持针钳
	1
	可以夹持3-0,4-0,5-0,6-0的缝针。全长≧15cm。工作端带有钨合金镶片。

	4
	缝合镊
	1
	缝合镊：定位并夹持缝合组织,镊子工作端带有小孔，方便缝针穿过。全长≧15cm。

	5
	小型金属混合杯
	1
	不锈钢材质，用于取放和调拌骨粉等材料，把手可扣于手指，不易掉下

	6
	刻度探针
	1
	一端为扁平型刻度探针，刻度位1-15,每1mm一个刻度，一端为钩型通用尖探针

	7
	镊子
	1
	镊子一支，中间有定位孔

	8
	口镜柄
	1
	中空粗柄，带防滑纹，可配套多种口镜。

	9
	双面口镜
	1
	高清口镜头，镜面镀铑防雾，圆形，直径≧24mm；用于手术间接视野及照明，配合口镜柄使用 

	10
	手术刀柄
	1
	手术刀柄一只：圆柱形，可以安装所有刀片，带防滑纹易清洗。

	11
	牙周龈切刀
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，刃面比一般龈切刀薄30%，刀刃更适合在后牙区使用

	12
	骨膜分离器
	1
	buser剥离子，一端为菱形设计，利于分离龈乳头部位，一端为椭圆形，分离半厚瓣

	13
	通用刮治器
	1
	通用镰型刮治器，可用于暴露的根面，去除所有的附着物。锋利度高可修磨。

	14
	外科刮匙
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，颈部带弯，用于牙槽窝、根尖区清创

	15
	单头牙周骨凿
	1
	圆柄单头，三面带刃，圆状粗实手柄使握持更有力，能有效去除残留根面的纤维组织;修整骨形态。

	16
	牙周锉
	1
	用于根面平整及骨的修整成形

	17
	手术线剪
	1
	线剪，≧15cm,刃口带圆形缺口，可单手操作拆线

	18
	手术剪
	1
	刃口部分带有钨钢镶片，一条刃口带锯齿设计，刃口部分为弧形。全长≧11.5cm

	19
	吸唾器
	1
	吸唾器金属材质，全长≧23cm中部有控制孔，工作端侧面有孔。

	20
	洁治器
	1
	镰型洁治器，锋利可修磨。一端是颈部拉长的勺型刮匙，一端是镰型。

	21
	龈切刀
	1
	BUSER骨膜分离器，一段为菱形设计，一段为椭圆形

	22
	骨膜分离器
	1
	一端为精细的骨膜分离器，特别适合牙间区牙龈乳头的精细分离，另一端科分离未彻底切断的组织

	23
	外科刮匙
	1
	双端设计，工作头为椭圆形，刃口锋利，用于牙槽窝、根尖区清创，也可用来输送骨移植材料。

	24
	组织镊
	1
	组织镊，工作端钨钢合金镶片，≥16cm

	25
	通用刮治器
	1
	Younger－good刮治器，锋利可修磨，可用于暴露的根面，去除所有的附着物，抛光表面，

	26
	树脂充填器
	1
	充填器，带有铝钛氮涂层，不沾树脂，用于树脂充填厚度测量及咬合面塑形

	27
	美学比例尺
	1
	牙周美学比例尺，用于冠延长术，可以进行常规消毒

	28
	颊面拉钩
	2
	用于牵拉口角和组织，使口腔完全暴露在操作者视野

	29
	刮治器
	2
	刮治器一套：
1、用于牙周非手术治疗中的龈下刮治，型号为5/6号,7/8号,11/12号,13/14号 用于前牙，前磨牙末端，磨牙，颊侧，近中，远中。                              2、材质为免疫钢，极高的耐腐蚀性，使用寿命长，握持部位滚花边纹路提高握持摩擦，器械可修磨；                                                                                                                                  3、表面是高抛光工艺，无重金属离子镀层，各器械形状符合人体工程学原理；                    
4、弹性力和硬度适当，结实耐用和成套性好独有的热处理工艺让产品更富有弹性和柔性。

	30
	刮治器
	2
	

	31
	刮治器
	2
	

	32
	刮治器
	2
	

	33
	牙周探针
	2
	刻度探针刻度为1-15mm，且在5mm,10mm,15mm处为全黑标识，经久耐用，刻度不会褪色，黑色标记，精确而光滑，决不碎裂.脱落或变色

	34
	5只装器械盒
	2
	一体压铸无焊接点，可以装5支器械



三、售后服务
1、交货时间：合同签订后7天内完成。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新设备。
2、付款方式：全部货物运至采购人指定现场并经验收全部合格，完成入库手续后，支付本合同总价的50%。全部货物入库完成、正常运行两个月且供应商提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，支付本合同总价的45%。余款5%待壹年期满（壹年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月）无质量问题且供应商提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，一次付清余款（无息）。
3、质保期：设备验收合格后整机原厂质保不少于3年, 质保期外提供终身维修服务，软件终身免费升级。
4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。送设备时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。
5、维修保证：
（1）维修响应时间：投标人2小时内作出响应，4小时内到达采购人现场（若本地无维修站点，24小时内到达现场），如需提供维修备件，48小时内提供到位（国内有货）。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机或备件，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。
（2）质保期内，供应商免费更换设备备件耗材，并承担维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。质保期外，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给，供应商维修只收取配件费，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。
（3）维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。
6、质保期内保养：
1）对设备及相关配套设备作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作），每年不少于4次。
2）可对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。
3）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件及耗材。
7、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
8、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
9、货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。
10、提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。
11、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。
12、如果采购人需要，供应商应当承诺：
（1）投标系统、投标产品能免费与南京市口腔医院集成平台或相关业务系统对接。
（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担






















附件一：
设备配置清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附件二：
设备耗材及维修配件价格表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件
（必须有目录）

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 报价表
4、 资格证明文件（不得缺项）

附件一、无重大违法记录声明格式
附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料


目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日



目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院采购中心：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日
法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件




目录三、报价表
目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；


附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日




附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院采购中心：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）

