竞争性比选采购
	项目编号：NJKQ-2023CG094

项目名称：医用中心供氧设备
及医气管道维修保养服务


南京市口腔医院
二O二三年十二月
第一章  采购公告  
南京市口腔医院就医用中心供氧设备及医气管道维修保养服务进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2023CG094
2.项目名称：医用中心供氧设备及医气管道维修保养服务

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件（下载）
4.采购项目: 

	序号
	名称
	总价
	备注

	1
	医用中心供氧设备及医气管道维修保养服务
	9.5万元
	


二、资格审查方法：本项目采用资格后审
三、投标人资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
供应商被列入严重失信主体名单：
被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、应答人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、应答人提供代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。
4、不接受联合体投标。
5、供应商须具备《特种设备改造维修许可证》（压力管道GC2级或以上）等资质。

6、符合法规要求的其他规定。
四、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至响应截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
五、报名截止时间：2023-12-19   17:00

报名联系人姓名：王天一  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316
五、提交响应文件时间:
提交响应文件开始时间：2023-12-20  8:30    2号楼9楼902室
提交响应文件截止时间：2023-12-20  8:55   
六、采购时间和地点
时间：2023-12-20    9:00
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、标书报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同。
第二章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

	序号
	评分项目
	评分说明
	权重

	1
	投标报价
（30分）
	以满足磋商文件实质性条款的响应单位评标价参与计算基准价，即全部满足实质性条款响应单位评标价的算术平均数为基准价。
以基准价为基础，响应单位评标价等于基准价时，得满分30分；每高于基准价1%的，扣0.2分，每低于评标基准价1%的，扣0.1分，以上计算中不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。
	30

	2
	文件响应
（10分）
	采购需求每有一项负偏离扣2分，本项满分10分。
	10

	3
	技术
服务
（40分）
	根据磋商文件要求和供应商提供的服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效扎实管理责任清晰）进行评分。服务范围、内容和服务标准完整详细、合理可行的得10分；服务范围、内容和服务标准较为完整详细、较为合理可行的得7分；服务范围、内容和服务标准简单，有瑕疵的得4分；服务范围、内容和服务标准缺乏合理性的得1分；服务范围、内容和服务标准不完整、不合理的得0分。
	10

	
	
	根据供应商结合本项目拟投入的维保工具、设备进行评分。维保工具、设备先进、齐全、投入合理的得10分；维保工具、设备较先进、较齐全、投入较合理的得7分；维保工具、设备一般，配备考虑有欠缺的得4分；维保工具、设备差，投入不合理，不能满足维保要求的得1分，没有不得分。
	10

	
	
	根据供应商提供的安全管理及文明服务制度措施方案（安全防范措施等说明）进行评分。安全管理及文明服务制度措施方案完整详细、合理可行的得10分；安全管理及文明服务制度措施方案较为完整详细、较为合理可行的得7分；安全管理及文明服务制度措施方案缺乏合理性的得4分，没有不得分。
	10

	
	
	根据供应商的应急响应能力进行评分。应急处理预案完备健全，采取的手段具有实际可操作性，应急响应能力突出的得10分；预案较为完备、健全，采取的手段较为可行，应急响应能力较强的得7分；预案简单、笼统，应急响应能力差的得4分，没有不得分。
	10

	4
	企业实力（9）
	1、供应商同时具有医用中心供氧系统注册证、医用中心吸引系统注册证的得2分（提供复印件加盖公章）；
2、供应商具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）的得3分（提供复印件加盖公章）；
3、供应商同时具有有效期内GB/T27922商品售后服务评价证书五星级、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得4分，未提供或提供不全不得分。
	9

	5
	类似业绩
（3分）
	2021年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的得3分。提供合同复印件加盖公章。
	3

	6
	售后服务（8分）
	投标人单位提供焊工人员证书2人的，每一人证书得2，最多得4分；取得中国医学装备、医用气体装备工程相关证书的得4分。(提供复印件加盖公章）
	8


说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
第三章 采购需求

 ★为必须响应条款
一、服务内容

南京市口腔医院医用中心供氧设备及医气管道（包含供氧管道、正压管道、负压管道）维修保养服务：包括氧气汇流排间、实验室汇流排等全院的氧气系统及附属设备的维修、保养、定期检查。

1.维保范围：

 ①从氧气中心站汇流排接氧气瓶高压软管起直至病房、手术室、急诊抢救室等医院内各用氧终端，包括：氧气中心站内和供氧有关的各类设备。

②中心供氧系统：由1台高压自动切换箱、汇流排、高压阀门安全阀组成的氧气站。氧气减压装置、氧气输送管道、及氧气终端五个部分组成。 技术指标和保养要求是中心供氧站出口压力规范0.5-0.8到病房0.45压力。确保各类管道、阀门、减压装置均正常运行，不泄露、技术人员每月定期巡检氧气汇流排房间设备运行状况及各楼层供氧设备的正常运行，保障全院中心供氧系统的正常运行。

③楼内管路系统： 上述氧气中心站输送到各个楼层管道井内分支管输送到病房每个楼层都设置一台稳压箱，采用双回路将主管气体减压病房里规范压力，内装安全阀卸压降低压力以便使用气体的恒压恒量，确保系统安全运行供气，二级稳压箱每月定期进行检修和供气系统楼层的阀门。

④病房设备带系统：设备带内设置气体，检查所有设备带上气体维修开关，对损坏变形的不能正常使用的，维修开关，进行维修和换件。设备带配置的快速接头损坏变形的不能使用的进行维修和更换，要保证正常工作、固定设备带两端封板和上下面板。

⑤供气系统管路上压力表、流量表检测：由维保人负责送检的压力表和流量表拆装，并报送至当地技术监督部门。

⑥医院中心试验室所含二氧化碳、氮气等实验室所用气体的高压软管、管路、阀门、减压装置、仪表等。

⑦科室、分门诊备用氧气瓶的氧气流量计检测、维修，采购另计，单价采取固定合同报价。
 eq \o\ac(○,8)正负压管道，即正负压设备阀门端至设备终端之间的所有管道及附属设备的日常维护、保养、维修。

2.人员要求：

★①因此项服务可能涉及医用气体系统压力管道改造施工，供应商须具备《特种设备改造维修许可证》（压力管道GC2级或以上）等资质，维保人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证。

②技术人员发现故障需及时汇报院方，尽快处理故障需更换配件及时通报院方，得到院方同意方可更换配件。

③院方应为维护单位配备一套各机房及相关管井钥匙。

④技术人员每半月定期巡检一次。

⑤技术服务人员保证联系手机24小时常通，接到报修电话后第一时间（1小时内响应时间）到达现场并排除故障，如遇特大事件立即向医院管理部门领导回报并采取紧急措施。

⑥按照医用气体维护规范要求进行系统维护、检修、清洗，维修设备及工具由供应商自备。

⑦在确保医院的正常使用前提下，技术人员有计划地开展氧气汇流排设备保养、楼层二级减压箱减压清洗、氧气终端维修、气体管路维护、氧气压力表送检全院供氧有关工作，以及实验室所用各类气体管道、阀门、的保养工作。并做好各项登记记录。维修设备配件50元以内维修设备配件由供应商负责，50元以上配件需维修更换的，必须通知采购人，经采购人同意后方可更换维修。
二、报价内容

1.报价分为两部分：
1.1投标报价，包括采购文件所确定的采购范围内的服务期内每年的服务费并包含国家规定的全额税费及供应商认为需要的其他费用等。
1.2 零配件报价，依据附件1进行报价，不得缺项，不计入投标总价。

2.投标报价包含服务期内每年维保费用，价格一次性包死，同时应充分考虑到维保期间的各种因素，自行考虑风险系数并计入报价。

3.维保过程中所发生的辅料、低价值易耗品费用由供应商承担；由于自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，（因零部件老化、磨损引起的批量更换除外） 50 元/件为限： 50 元/件以下（含50 元/件），由供应商承担；50元/件以上，由采购人承担。
4.按照政府相关部门所必须强制定期检测的仪表、装置的检测费用包含在总维保费中。

5.零部件、标准件等配件的价格按供应商比选时提供的原厂配件明细及价格明细为准，更换材料、部件等不另行收取人工费、设备费、交通费、安全费等。
6.所有报价在服务期均不得调整。
7.报价，以人民币元为单位报价。

8.供应商应严格按照采购文件给出的相关资料进行报价，报价格式应严格按照采购文件中给定的格式，不得随意更改顺序和格式，否则视为不响应采购文件。
三、其他要求

1.提供服务的开始时间：合同生效后7天内交接完毕并开始提供服务
2、服务地点：南京市口腔医院项目现场。

3、服务期限：服务期限一年，自：2024年 1 月20  日至2025年 1 月 19 日。在一年维保服务期结束前一个月经采购人考核（考核标准详见合同附件），考核得分在90分以上，经双方协商一致，维保合同可以续签，但续签合同不得超过2次，即合同期限累计不得超过3年。

4、相关约定

4.1文明施工，确保安全，服从管理人员指挥，不得影响采购人正常工作，特殊工种必须持证上岗。做到工完场清，垃圾及时清运出厂。

4.2施工期间供应商必须遵守采购人规章制度，服从采购人管理，不得从事非法活动，否则后果自负。

4.3供应商必须做好安全教育工作，不违章用电。如造成任何事故供应商完全自负，如造成损失承担相应责任。

4.4施工期间施工单位的食宿自理，采购人不予提供。

4.5施工现场供应商应有可靠的安全隔离措施，保证甲、乙双方人员及物资安全，如造成人员及物资伤害事故，由供应商负责。

5双方权利、义务

5.1采购人权利、义务

5.1.1根据本合同规定采购人将南京市口腔医院医用中心供氧设备及管道委托供应商实施维修保养服务；

5.1.2负责向供应商提供前期项目维保资料；

5.1.3不得干涉供应商依法或依本合同规定内容所进行的维修保养服务活动；

5.1.4对供应商的服务实施监督检查，并进行考核评价，采购人有权根据考核情况决定是否延长维修保养服务期限；

5.1.5采购人对供应商的人员配置可随时核查。

5.1.6政策规定由采购人承担的其他责任。

5.2供应商权利、义务：
5.2.1.根据有关法律、法规，结合实际情况，制订南京市口腔医院维修保养的各项规章制度；

5.2.2.遵守各项管理法规和合同规定的要求，根据采购人授权，对南京市口腔医院医用中心供氧设备及管道维修保养服务，并承担相应责任，自觉接受采购人检查监督；

5.2.3.供应商须按采购文件的要求和磋商时的承诺南京市口腔医院设置管理机构和人员，并向采购人提供岗位人员配置名单；

5.2.4建立南京市口腔医院维修保养服务档案并负责及时记载有关变更情况；

5.2.5在服务期满时向采购人移交全部该项目的有关资料；

5.2.6接到报修后两小时内恢复供氧（确保安全的前提下可采取应急措施），24小时内修复故障，如在规定时限内未解决问题，采购人可追究供应商的违约责任。

5.2.7供应商在维保期内全面负责采购人氧气安全问题，除采购人不当操作引起的安全问题以外，如在维保期内发生任何安全相关问题，由供应商承担一切损失及责任。

6.付款方式：
（1）此次维护保养服务按照固定总价的采购方式，固定总价在服务年度内价格不做调整，所有市场风险由供应商承担。维保款支付采用按项目合同单独支付的方式，每半年第一个月支付上一半年的维保费用。
（2）超过50元的零配件按照合同单价据实结算，每半年第一个月支付上一半年的零配件费用。
附件1 ：
维修常规配件一览表

	序号
	备品配件
	品牌产地
	单位
	数量
	单价（元）
	备 注

	氧气各类配件

	1
	氧气汇流排减压器
	
	套
	1
	
	紧急备用

	2
	氧气汇流排金属软管
	
	套
	1
	
	半年必换1次

	3
	氧气汇流排小阀门
	
	套
	1
	
	半年必换1次

	4
	氧气汇流排大阀门
	
	套
	1
	
	紧急备用

	5
	氧气汇流排
无线压力监测主机（数显）
	
	台
	1
	
	 

	6
	氧气汇流排
无线压力监测传感器
	
	只
	1
	
	 

	7
	氧气汇流排
无线压力监测后台软件
	
	套
	1
	
	 

	8
	氧气溶度报警器探头
	
	套
	1
	
	紧急备用

	9
	氧气溶度报警器主板
	
	台
	1
	
	紧急备用

	10
	氧气终端（德标）
	
	只
	1
	
	紧急备用

	11
	氧气二级减压箱减压器
	
	套
	1
	
	紧急备用

	12
	氧气报警器主板
	
	套
	1
	
	紧急备用

	13
	氧气报警器传感器
	
	套
	1
	
	紧急备用

	14
	氧气房间维修阀
	
	套
	1
	
	紧急备用

	15
	氧气压力表
	
	只
	1
	
	紧急备用

	16
	氧气流量计
	
	只
	1
	
	

	17
	二级稳压箱
	
	个
	1
	
	

	

	16
	非氧气用高压不锈钢软管
	
	套
	1
	
	定期更换

	17
	 高压不锈钢管道（1/4"(6.35*0.89mm)  
	
	米
	1
	
	紧急备用

	18
	高压不锈钢管件
	
	个
	1
	
	紧急备用

	19
	卡套直通
（1/4OD） 
	
	个
	1
	
	紧急备用

	20
	终端减压阀
	
	套
	1
	
	紧急备用

	21
	钢瓶接头
	
	套
	1
	
	紧急备用

	22
	压力表
	
	只
	1
	
	紧急备用


备注：配件材料费报价不列入维保费总报价，如发生更换，则按实际发生数量计价，材料单价不变，人工费已包含在总维保费中，不再单独计取。所报配件的品牌质量不低于医院现使用的品牌档次。

第四章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 编 号： （包   ）      
商 品 名 称：                

       应答人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 响应申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 技术条款偏离表

6、 商务条款偏离表

7、 项目实施、集成、实施方案（若有）

8、 服务与承诺
9、 响应需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、无重大违法记录声明格式

            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：南京市口腔医院

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）响应邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表响应人           （响应人名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的响应总报价为（大写）             元人民币。3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本响应有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （响应人住址）的                 （响应人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

参考报价清单格式。
目录四、资格证明文件

资格证明文件

  1、响应人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2、响应人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；
  3、响应人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  4、法定代表人授权委托书（除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

  5、其他必要的相关文件。

目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明响应产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、附配置清单
目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录七、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录八、服务与承诺

                     服务与承诺
目录九、响应需要的其他证明文件及材料

                 响应需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗采购中心：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果响应人认为需要提供的话）
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